문서번호	교량안전과-23784
결재일자	2017.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이해오름		박영권	12/29 한유석
협조	주무관		김대희
	주무관		代김대희

2017년 4/4분기 하자검사 결과 보고

(마포대교,양화대교,성산대교,가양대교,양평교)

2017. 12.

교량안전과

(기술점검팀)

2017년 4/4분기 하자검사 결과 보고

【마포대교, 양화대교, 성산대교, 가양대교, 양평교】

우리과에서 유지관리하고 있는 마포대교 등 5개 시설물에 대하여 2017년   4분기 하자검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 2017년 4/4분기 하자검사 시행계획(교량안전과-22574, 2017.12.11)

□『지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및

『동법』시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

Ⅱ		하자검사 개요

□ 검 사 일 : ’17.12.19(화), 12.21(목)

□ 검 사 자 : 시설6급 김대희, 시설6급 조현범, 시설7급 이해오름

□ 검사대상 : 5개 시설(마포대교,양화대교,성산대교,가양대교,양평교)-〔붙임〕

□ 검사방법

도보 및 육안점검에 의한 시설물 하자유무 판단

하자 발생구간 사진첨부 하자검사 보고서 제출 등

Ⅲ		하자검사 결과

□ 2016 한강교량 일상유지 보수공사-2공구(성산대교)

- 포장 10.4a : J2램프 A1 토공부 망상균열 발생(2m×2m)

□ 2016 교량시설물 일상유지보수공사(강남)(양평교)

- 아스팔트 포장 9.8a : A2 토공부 소성변형 발생(1m×3m)

□ 기타 시설물별 세부 검사결과 : 붙임

Ⅳ		조치계획

□ 적출사항은 시공사에 하자보수 요청

□ 시설물 순찰 및 점검시 하자 발생여부 지속 관찰

붙임 1) 하자검사 조서 각 1부.

2) 점검사진 1부.  끝.