문서번호	시설관리과-217
결재일자	2018.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
성기옥	정윤홍	강신재		01/09 구아미
협 조
	주무관		임종수
	주무관		장석춘
	주무관		홍석현

2018년 시설물 유지관리사업 추진계획

2018. 1.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018년 시설물 유지관리사업 추진계획

2018년 상수도 시설물 유지관리사업 추진계획 및 사업소별 예산 배정계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 시설 현황

(단위 : 개소)

구분	배 수 지			가압장	밸 브				공동구 (㎞)
	계	지역	1~2차		계	제수	퇴수	공기
수량	100	31	69	211	208,340	191,179	8,702	8,459	29.9

* 광암정수지 제외

□ 2018년 시설물유지관리사업 예산 현황

연번	사 업 명		예산액 (백만원)			비 고 (‘17년 대비)
			2017년	2018년	증·감
계			52,713	54,941	증 2,228	증 4.22%
1	노후밸브 정비		25,900	26,210	증 310	- 물가상승률 반영
2	상수도관 전식방지공사		3,000	2,000	▲ 1,000	- 물량감소 (9㎞)
3	가압장, 배수지 등 시 설 물 유지관리	소계	14,609	17,100	증 2,491
		본부 포괄	8,073	9,631	증 1,558	[증·감 주요사업] - 방수방식 ▲ 1,363 - 맨홀 정밀점검 증 1,700 - 안전진단 증 820 - 대형밸브 점검 증 400 (예산과목 변경:노후밸브 정비→시설물유지관리)
		사업소	6,536	7,469	증 933	- 가압장, 배수지 기전 및 토목시설 유지관리비
4	배수지 물탱크 청소		2,928	2,967	증 39	- 물가상승률 반영
5	가압장, 배수지 노후 시설 개량		3,580	3,897	증 317	- 예산과목 일부 변경(서비스 장비확충 및 환경개선사업 자산취득비→노후시설개량)
6	공동구 유지관리		2,696	2,767	증 71	- 물가상승률 반영

Ⅱ		사업추진 중점사항

□ 노후밸브 정비

❍ 노후밸브 교체시 정비기준 준수

① 고장밸브 최우선 교체

② 1994년 이전에 설치된 회주철 재질

③ 설치연도가 오래된 순서(소·중블록 단위별 계획수립 추진)

- 단수 범위 축소가 필요한 경우, 중간 밸브 설치 및 부단수 교체공법 등 검토

※공법, 제품이 특허 등 특정제품에 해당될 경우, 사전 절차 이행

- 노후 밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

❍ 노후 소화전용 밸브 정비

- 노후밸브 교체 및 송배급수관 정비공사시 노후 소화전 밸브를 포함하여 일괄정비(소방재난본부 예산 집행)

※ 일반 소화전 정비는 기존과 같이 소방서와 협의하여 정비

❍ 재개발, 재건축 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

□ 상수도관 전식방지공사

❍ 투명성 제고를 위해 공사에 정류기를 포함하여 발주

❍ 전식방지공사 시행을 위한 유관기관(도로관리청, 철도공사 등) 사전 협의 이행 등

❍ 보링공사 시 소음에 따른 민원발생에 대비하여 사전 공사안내

❍ 신설 정류기(양극 포함) 속성정보를 전기방식 대장 입력 및 GIS 등록

□ 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리

❍ 안전진단, 정밀점검 및 노후기반시설 실태평가 등

① 배수지·가압장 정밀안전진단 및 정밀점검

- 상반기 배수지 청소일정에 맞추어 진단 시행 가능하도록 조기 발주

② 도·송수관로 정밀점검 (강남지역 4개 사업소: 144㎞)

- 관로상부에 지장물(건물 등)이 설치된 경우 구조적 안전성 영향의 우려가 있으므로 해당구간에 대한 자료관리 및 매설환경 변화 확인

- 과대·과소 심도로 매설된 관은 토압 및 차량하중 등으로 변형,파손이 발생할 수 있으므로 자료관리 및 정기점검시 해당구간 현장 확인

- 하천 종·횡단구간은 하상 세굴 등으로 관 노출 및 부상의 우려가 있으므로 매설깊이 변화를 파악할 수 있도록 과업지시서 등에 내용 수록

③ 노후기반시설 실태평가 (배수지·가압장 64개소, 도송수관로 195㎞ )

- 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진 조례의 의거 시행

- 준공 후 30년 이상 경과된 1종 시설물로 5년마다 시행

- 유지관리 이력과 현황, 잔존수명 평가, 성능개선 및 장수명화 방안

※ 안전진단 용역 관련 법규, 절차 및 사후 조치 철저(① ② 공통)

- 준공 2개월 전 기술심사담당관의 건설기술심의위원회 심의

- 용역 결과 시설물정보종합시스템 등록(한국시설안전공단 FMS)

❍ 상수도 맨홀 정밀점검 (강북지역 3개 사업소 59,500개소)

- 상수도 맨홀의 구조 안전성 확보 및 체계적인 관리를 위해 정밀점검 용역 추진

- 평가기준(상태평가)에 따라 불량맨홀 선정, 정비로 안전사고 예방

- 평가자료를 전자적 자료(DB 구축)화 하여 체계적인 유지관리

※ 관련근거 : 도로상 맨홀정비 및 관리지침

❍ 대형 제수밸브 점검정비 (강남지역 4개 사업소: 766개소)

- 대형 버터플라이 밸브 기어박스 윤활유 교체 (D=400㎜ 이상)

- 밸브 작동상태 점검 및 노후된 볼트□너트 교체

※ 본부 주관으로 한강 이남, 이북으로 구분하여 격년제로 시행

❍ 배수지 내부 방수․방식공사

-『상수도시설물 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준』계열 및 공법 선정 (서부- 와우산, 홍은/ 강남- 반포)

· 배수지 부위별 계열(도막, 패널, 시트) 선정 : 본부

· 계열별 공법·자재 선정 기술심의위원회 개최 : 발주부서

□ 상수도 관망 기술진단 (법적 시기 5년 도래, 수도법 제74조)

❍ 송·배수시설 및 배수관에 속한 부속시설물 대상 (10,330㎞)

❍ 본부 시설관리과 주관으로 자체 TF팀 구성 시행

- 상수도 관망, 블록 구축, 유수율, 노후관 개량 현황, 기존 용역 수행자료 및 GIS 구축자료 활용

- 필요시 관망 외부전문가 자문

□ 배수지 물탱크 청소

❍ “상수도시설물 유지관리지침”의 청소주기(6개월) 준수

❍ 배수지 내부 방수․방식공사 추진일정을 고려하여 세부 청소계획 수립 및 본부 관련 부서 협의

※ 배수지 내부 방수․방식공사와 일정이 중복될 경우, 청소 중지

❍ “배수지 항 청소 원가계산서” 사업소 배부(1월 중순 예정)

□ 가압장, 배수지 노후시설 개량

○ 전기 전압 저압화 및 급수계통 이중화를 통한 안정적 급수운영 체계 확립

- 만리가압장 수전 저압화 (특고압 22,900V → 저압 380V)

- 현행가압장 급수계통 이중화 (남산배수지 → 남산, 홍은배수지)

○ 노후로 효율이 저하되어 에너지 손실이 많은 펌프를 최적규격의 신규펌프로 교체하여 전기료 및 온실가스 절감 도모

- 중부수도 : 인수가압장 모터펌프 개량 (125Hp×2대)

○ 감시제어반, 통합감시센터 모니터링 시스템 개량으로 운영 신뢰도 향상

○ 모터펌프 개량사업은 “모터펌프 적정 용량검토” 및 협의 완료 후 시행

□ 공동구 유지관리

❍ 시설현황 : 7개 공동구 29.9㎞(상암, 은평, 상계, 목동, 여의도, 개포, 가락)

❍ 서울시설공단에서 관리하고 있는 공동구내에 상수도 시설을 점검·정비하여 누수사고 사전예방 및 보완사항 도출

- 연 4회 정기점검 (상·하반기 합동점검 및 사업소 자체점검)

※ 추진근거 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조, 제44조

□ 기타사항

❍ 사업 추진시 특허, 신기술 등 특정제품 사용이 필요한 경우 반드시 사전 절차를 이행하고 제품 구매 [특정제품 심사위원회, 행정1부시장 방침 제559호(’09. 11. 12.)]

❍ 사업소별, 분야별 예산 집행율 관리 요망

- 사고이월이 발생하지 않도록 공정율 관리

- 예산 불용이 발생하지 않도록 철저한 사업관리

Ⅲ		본부 포괄예산 배정계획

□ 노후 밸브 정비

(단위 : 백만원, 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고 (본부)
예산액 (백만원)	26,210	4,395	2,040	4,000	1,060	3,925	3,215	4,355	2,120	1,100
정비 대상 (개소)	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270	감리비

※ 소방재난본부의 “소화전용 노후밸브 교체사업비”는 별도 배정 (2,936백만원)

□ 상수도관 전식방지공사

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	서부	동부	북부	강서	강남	강동
배정액 (백만원)		2,000	180	740	180	360	180	360
예산액	시설비	1,800	160	670	160	325	160	325
	감리비	200	20	70	20	35	20	35
정비 대상		18㎞	1.5㎞	7.5㎞	1.5㎞	3㎞	1.5㎞	3㎞

□ 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
배 정 액		9,622	1061	3209	1236	80	78	80	2940	-	938
안전진단 정밀점검	예산액	1,917	212	367	382	80	78	80	180	-	538
	정밀안전진단 (개소)	36	14	13	5	-	-	2	2	-	-
	정밀점검 (개소)	84	-	9	3	11	10	7	4	-	144㎞ (관로)
	노후기반시설 실태평가(개소)	64									64 (배수지가압장)
배수지 방수․방식	예산액	4,805	-	2,045	-	-	-	-	2,760	-	-
	정비 대상 (개소)	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-
맨홀 정밀점검	예산액	2,500	849	797	854	-	-	-	-	-	-
	대상 (개소)	59,500	20,200	18,970	20,330	-	-	-	-	-	-
대형밸브 점검정비	예산액	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400
	대상 (개소)	766	-	-	-	-	-	-	-	-	766

※ 시책업무추진비(8백만원) 불포함

Ⅳ		행정사항

□ 2018년 시설물 유지관리사업 추진계획 통보 및 본부 포괄예산 사업소 배정

□ 원활한 사업 추진 및 경제 활성화 도모를 위해 조기 발주 시행

□ 지속적인 사업관리 추진

❍ 업무 담당별 사업소 추진실적 수합 등 사업관리 추진

❍ 분기별 예산 집행실적 및 사업실적 점검 시행

붙임 : 1. 2018년 시설물 유지관리 사업 예산 총괄 1부.

2. 2018년 안전진단(정밀점검) 및 방수방식 대상 1부.  끝.