문서번호	자원순환과-1215
결재일자	2018.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
박태원		임병욱	01/23 최홍식
협조

강남자원회수시설 환경상 영향조사 결과 보고

2018.  1.

서울특별시 기후환경본부

(자원순환과)

강남자원회수시설 환경상 영향조사 결과 보고

강남자원회수시설 주변영향지역에 대한 「환경상 영향조사」용역을 완료하고 그 결과를 보고드림

1		조사개요

❍ 조사근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원에 관한 법률 제26조 동법 시행령 제33조, 환경부고시 제2009-164호

❍ 기    간 : 2016. 12. 14 ~ 2017. 12. 13

❍ 조사기관 : ㈜산업공해연구소

❍ 용역금액 : 금64,000천원

❍ 조사횟수 : 4회{계절별(봄·여름·가을·겨울) 각 1회}

❍ 추진경과

- 2016. 12. 14 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 계약체결

- 2016. 12. 26 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 착수보고회 실시

- 2016. 12. 29 ~ 2017. 01. 10 : 1/4분기 환경상영향조사 실시

- 2017. 05. 08 ~ 2017. 05. 16 : 2/4분기 환경상영향조사 실시

- 2017. 08. 11 ~ 2017. 08. 26 : 3/4분기 환경상영향조사 실시

- 2017. 10. 11 ~ 2017. 10. 17 : 4/4분기 환경상영향조사 실시

- 2017. 12. 06 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 최종보고회 실시

- 2017. 12. 27 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 준공

❍ 조사항목

구 분	지점수	조사항목
대기질	15지점	(대기환경기준 8개 항목) 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 이산화질소(NO2), 아황산가스(SO2), 일산화탄소(CO), 오존(O3), 납(Pb), 벤젠(Benzene)
수 질	1지점	(수질오염물질의 배출허용기준 28개 항목) 수소이온농도(pH), 생물화학적 산소요구량(BOD), 화학적 산소요구량(COD), 총유기탄소량(TOC), 부유물질(SS), 용존산소량(DO), 총인(T-P), 총대장균군 외 20 항목
소 음	24지점	(소음환경기준 주·야간소음 항목) 주·야간 등가 소음도(주간 4회, 야간 2회)
악 취	10지점	(악취방지법 시행규칙 복합악취 항목) 복합악취
토 양	4지점	(토양오염우려기준 항목 총 21개 항목) 카드뮴(Cd), 구리(Cu), 비소(As), 수은(Hg), 납(Pb), 6가크롬(Cr6+), 아연(Zn), 니켈(Ni), 불소(F), 유기인, PCB, 시안(CN), 페놀, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, TPH, TCE, PCE, 벤조(a)피렌
식물상	주변지역	주변지역 식생 생육현황

2		조사결과

□ 대기질

❍ 조사결과 전 지점에서 대기환경기준 및 서울시 대기환경기준을 만족함

❍ 서울시 인근지역과 비슷한 오염농도 수준을 유지하는 것으로 조사됨

❍ 항목별 조사결과

구 분	미세먼지 (PM-10)	초미세먼지 (PM-2.5)	오존 (O3)	이산화질소 (NO2)	일산화탄소 (CO)	아황산가스 (SO2)	납 (Pb)	벤젠 (Benzene)
단위	(㎍/㎥)	(㎍/㎥)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(㎍/㎥)	(㎍/㎥)
대기 환경기준	100 이하 (24시간)	50 이하 (24시간)	0.06 이하 (8시간)	0.06 이하 (24시간)	9 이하 (8시간)	0.05 이하 (24시간)	0.5 이하 (연간)	5 이하 (연간)
서울시 대기환경기준	100 이하 (24시간)	50 이하 (24시간)	0.06 이하 (8시간)	0.06 이하 (24시간)	9 이하 (8시간)	0.04 이하 (24시간)	0.5 이하 (연간)	5 이하 (연간)
조사결과	13 ~ 70	7 ~ 42	0.006 ~ 0.034	0.010 ~ 0.041	0.3 ~ 0.7	0.003 ~ 0.012	불검출 ~0.076	불검출 ~3.212

□ 수 질

❍ 강남자원회수시설 운영으로 발생되는 오·페수는 외부로 방류되지 않고 전량 1차 처리 후 탄천물재생센터에 유입시켜 최종처리하고 있으며 외부로 무단 방류되는 오·폐수는 없는 것으로 조사됨.

❍ 전체적으로 수질오염물질의 배출허용기준을 만족하는 것으로 조사됨.

❍ 항목별 조사결과

구 분	수소이온농도 (pH)	생물학적산소 요구량(BOD)		화학적산소 요구량(COD)	총유기탄소량 (TOC)			부유물질 (SS)
단위	-	(㎎/L)		(㎎/L)	(㎎/L)			(㎎/L)
배출허용 기준	5.8 ~ 8.6	120 이하		130 이하	-			120 이하
조사결과	8.0 ~ 8.6	2.2 ~ 9.0		54 ~ 14.0	7.5 ~ 31.3			16.1 ~ 72.6
구 분	용존산소량 (DO)	총인 (T-P)		카드뮴 (Cd)	비소 (As)			시안 (CN)
단위	(㎎/L)	(㎎/L)		(㎎/L)	(㎎/L)			(㎎/L)
배출허용 기준	-	8 이하		0.1 이하	0.25 이하			1 이하
조사결과	6.5 ~ 8.4	0.232 ~ 0.601		불검출	불검출			불검출
구 분	수은 (Hg)	유기인		폴리염화비페닐 (PCB)		납 (Pb)			6가크롬 (Cr6+)
단위	(㎎/L)	(㎎/L)		(㎎/L)		(㎎/L)			(㎎/L)
배출허용 기준	0.005 이하	1 이하		0.003 이하		0.5 이하			0.5 이하
조사결과	불검출	불검출		불검출		불검출			불검출 ~ 0.202
구 분	음이온계면활성제 (ABS)	사염화탄소		테트라클로로에틸렌(PCE)		1,2-디클로로에탄			디클로로메탄
단위	(㎎/L)	(㎎/L)		(㎎/L)		(㎎/L)			(㎎/L)
배출허용 기준	5 이하	0.04 이하		0.1 이하		0.3 이하			0.2 이하
조사결과	0.08 ~ 0.19	불검출		불검출		불검출			불검출
구 분	벤젠	클로로포름		다이에틸헥실프탈레이트(DEHP)		안티몬			1,4-다이옥세인
단위	(㎎/L)	(㎎/L)		(㎎/L)		(㎎/L)			(㎎/L)
배출허용 기준	0.1 이하	0.8 이하		0.2 이하		-			4.0 이하
조사결과	불검출	0.007 ~ 0.022		불검출		불검출			불검출
구분	포름알데히드		헥사클로로벤젠				총대장균군
단위	(㎎/L)		(㎍/L)				(총대장균군수/mL)
배출허용 기준	5.0 이하		-				3,000 이하
조사결과	불검출 ~ 0.027		불검출				0

□ 소음·진동

❍ 강남자원회수시설 주변지역의 소음도는 남부순환로 및 양재대로에서의 차량통행에 의한 도로교통소음이 가장 큰 영향을 미치고 있고,

❍ 또한 주변지역에서 발생되는 생활소음 등으로 인하여 지속적인 소음영향이 발생하고 있으며, 전체적으로 주변지역에서의 배경소음도가 높은 수준인 것으로 조사됨.

❍ 소음 측정결과

구 분	주간 소음평균	야간 소음평균
단 위	dB(A)	dB(A)
소음 환경기준	일반지역 “나”지역 주간 : 55	일반지역 “나”지역 주간 : 45
	도로변지역 “가” 및 “나”지역 주간 : 65	도로변지역 “가” 및 “나”지역 야간 : 55
조사결과	52.2 ~ 58.0 (N - 18, 19, 20)	51.4 ~ 57.6 (N - 18, 19, 20)
	49.8 ~ 67.8 (N - 1 ~ 17, 21 ~ 24)	48.1 ~ 67.0 (N - 1 ~ 17, 21 ~ 24)

※ 비고 : 주간소음 N-20, N-21, 야간소음 N-1, N-5, N-8, N-11, N-18, N-19, N-20, N-21 지점에서 소음환경기준을 초과하는 것으로 조사되었으며, 주변지역의 남부순환로 및 양재대로 등에서 발생 되는 교통소음이 주요 원인인 것으로 조사됨.

□ 악 취

❍ 복합악취 조사결과 측정값이 3~4로 배출허용기준을 만족하는 것으로서  주변지역에 미치는 악취영향은 미미한 수준인 것으로 조사됨.

❍ 악취 조사결과

구 분	복합악취
단 위	희석배수
배출허용 기준	15 이하
조사결과	3 ~ 4

□ 토 양

구 분	카드뮴 (Cd)	구리 (Cu)				비소 (As)			수은 (Hg)				납 (Pb)			6가크롬 (Cr6+)
단위	(㎎/㎏)	(㎎/㎏)				(㎎/㎏)			(㎎/㎏)				(㎎/㎏)			(㎎/㎏)
토양오염 우려기준	4	150				25			4				200			5
조사결과	0.31 ~ 1.02	18.5 ~ 37.0				불검출			불검출 ~ 0.10				12.71 ~ 32.0			불검출
구 분	아연 (Zn)		니켈 (Ni)				불소 (F)			유기인			시안 (CN)				페놀
단위	(㎎/㎏)		(㎎/㎏)				(㎎/㎏)			(㎎/㎏)			(㎎/㎏)				(㎎/㎏)
토양오염 우려기준	300		100				400			10			2				4
조사결과	79.4 ~ 136.2		17.2 ~ 33.1				200 ~ 339			불검출			불검출				불검출
구 분	폴리클로리네이 티드 비페닐(PCB)			벤젠				톨루엔				에틸벤젠			크실렌
단위	(㎎/㎏)			(㎎/㎏)				(㎎/㎏)				(㎎/㎏)			(㎎/㎏)
토양오염 우려기준	1			1				20				50			15
조사결과	불검출			불검출				불검출				불검출			불검출
구 분	석유계총탄화수소 (TPH)				트리클로로에틸렌 (TCE)						테트라클로로에틸렌 (PCE)			벤조(a)피렌
단위	(㎎/㎏)				(㎎/㎏)						(㎎/㎏)			(㎎/㎏)
토양오염 우려기준	500				8						4			0.7
조사결과	불검출				불검출						불검출			불검출

□ 식물상

❍ 생태자연도 조사결과 사업부지는 3등급 지역이며, 전주이씨 광평대군파묘역과 강남구 친환경 도시텃밭이 있는 녹지지역은 2등급으로 조사됨. 또한 탄천은 별도관리지역으로 현재 지정되어있음.

❍ 멸종위기 야생생물, 보호수, 노거수 등은 분포하지 않은 것으로 조사되었으며, 생태계 교란종은 서양등골나물 1종이 조사되었음.

□ 종합 결론

❍ 강남자원회수시설 주변 환경질을 조사한 결과 소음을 제외한 모든 조사 항목에서 환경기준을 만족하여 시설 운영으로 인한 주변지역에 미치는 영향은 미미한 것으로 조사됨.

○ 주변지역의 소음은 일부지점에서 주·야간 소음환경기준을 초과하는 것으로 나타났으나, 그 원인으로는 주변 남부순환로 및 양재대로 등을 통행하는 차량에 의한 도로교통소음이 가장 큰 영향을 미치고 있는 것으로 조사됨

3		행정사항

❍ 환경상 영향조사 결과 공고 : 시보, 자원회수시설 홈페이지(http://rrf.seoul.go.kr)

❍ 주민 열람 : 자원순환과, 강남자원회수시설(3층 회의실)

- 열람기간 : 2018. 3. 2.까지

붙임  1. 환경상영향조사 요약보고서 1부.

2. 환경상영향조사 용역 결과 보고 자료 1부(별첨).

3. 공고문 (안) 1부.  끝.