문서번호	서남권사업과-816
결재일자	2018.1.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	01/24 김윤규

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(2018-제2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1.

지  역  발  전  본  부

( 서 남 권 사 업 과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(2018-제2차)

Ⅰ	회의개요

□ 기    간 : 2018. 1. 19(금) ~ 1.22(월)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 자문위원 4명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 4명

○ 김영섭(성균관대학교 교수), 신춘규(씨지에스건축 대표), 김진오(경기대학교 교수),

박준(도화엔지니어링 상무)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 4건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
산업용지 D33-1블럭	1,335㎡	교육연구시설(연구소)	- 지상7층/지하2층 (6,800.26㎡)
업무용지 C12-9블럭	1,390㎡	제1,2종 근생 및 업무시설(사무소)	- 지상8층/지하3층 (8,997.70㎡)
편익시설 S4블럭	1,532㎡	제1,2종 근생 및 업무시설(사무소)	- 지상6층/지하4층 (8,146.18㎡)
단독주택용지 R1-1블럭	330㎡	다가구주택(5가구)	- 지상4층 (421.56㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
산업용지 D33-1블럭	- 차로 폭은 노견의 양측 연석부를 제외하고 6m 확보하기 바람 - 지하2층의 주차장 내측부 주차 회차공간 설치 검토 등
업무용지 C12-9블럭	- 가급적 화강석재로 재료를 통일하여 주시기 바람 - 1층 주차장 진출입부 보도 회전반경 최소 6m 이상 확보 검토 등
편익시설 S4블럭	주택용지와 인접한 서측에는 소음과 시각적 차폔을 위한 식재도입 필요 1층 주차장의 진출입부 곡선선형 설치구간 내폭 최소 6m 이상 설치 검토 등
단독주택용지 R1-1블럭	주외장 재료는 무채색 계열의 단일주조색으로 입면은 가능한 단순화 필요하고 Two Tone 권장함 주차구획 규모는 관련규정 기준에 맞게 설치 검토 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 4부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.