문서번호	수난구조대-408
결재일자	2018.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		수난구조대장	119특수구조단장
김연배		김재근	01/31 최성희
협 조
	행정지원과장			김장군
	지대장			김형길
	지대장			代김창섭

2018년도 119특수구조단 수난구조대 구조선박 유류수급 운영 계획

-2018년도 119특수구조단 수난구조대 -

구조선박 유류수급 운영 계획

2018. 1.

구조선박 유류수급 운영 계획

수난구조대에서 관리·운용중인 소방정 등 구조선박에 대한 연간 유류 소요량을 산출하여 확보함으로서 수난사고에 대비한 기동장비의 100% 가동상태를 유지하여 대응 태세에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 서울특별시규칙 제4143호(2017.2.23.)『서울특별시 소방정 운영 및 관리규칙』제24조(유류 확보)

□ 안전지원과-556(2018.1.9.)호『2018년도 소방자동차 유류구매 계획』

□ 행정지원과-3807(2016.3.18.)호『수난구조대 선박 유류 공급 계획』

□ 2018년도 성과주의 예산

Ⅱ		예 산 현 황

예 산 과 목				세부사업	예산(천원)
정책	단위	세부	편성목
합 계					121,184
특수재난 능력향상	119 특수구조단 운영	수난구조대 운영	공공운영비	수난구조대 (3개대) 보트 유류비	121,184

Ⅲ		선 박 현 황

(′18. 1월 현재)

□ 수난구조대 15척(휘발유 11, 경유 4)

이미지	선박명	선질	중량 (톤)	최대속도	엔진출력	승선 인원	등록일 (배정지)	구입가격 (원)	길이/너비 /깊이(m)
	703호 지휘정	FRP	9.7	25.0knots (46.3km/h)	디젤 (1,000ℓ) 310BHPX2	9	`05.09.28 (반포)	585,000,000	9.4/3.83/2.21
	708호 수상오토바이	FRP	0.374	50knots (92.6km/h)	가솔린 (70ℓ) 180BHP	3	`14.05.27 (반포)	28,900,000	3.56/1.23/1.2/3(높이)
	서울710호 고속구조보트	알루미늄	4.12	53.8knots (99.6km/h)	가솔린 (600ℓ) 350HPX2	10	`14.09.23 (반포)	392,500,000	8.31 / 3.00 / 0.90
	서울711호 고속구조보트	알루미늄	4.12	45knots (83km/h)	가솔린 (600ℓ) 300HPX2	10	`16.07.06 (반포)	339,000,000	8.31 / 3.00 / 0.9
	서울712호 고무보트	고무	0.2	-	가솔린 (25ℓ) 30HP	9	`16.08.23 (반포)	10,392,000	4.2 / 2.04 / -
	701호 소방구조정	강선	46	13.0knots (24km/h)	디젤 (3,650ℓ) 900BHPX2 (1342kw)	29	`97.03.07 (여의도)	913,265,000	21.84 / 7.00 / 6.55 / 2.30
	704호 고속구조정	알루미늄	6.67	52.8knots (97km/h)	가솔린 600ℓ) 300HP×3	8	`11.03.14 (여의도)	664,500,000	13.80 / 3.21 / 2.52 / 1.15
	706호 고속구조보트	알루미늄	2	47.0knots (87km/h)	가솔린 (600ℓ) 250HP×2	10	`12.09.21 (여의도)	280,500,000	7.2 / 2.5 / 2.02 / 0.85
	707호 공기부양정	FRP	0.89	35knots (64km/h)	가솔린 (150ℓ) 250HP	5	`13.02.25 (여의도)	96,750,000	5.64 / 2.25 / 1.78 / 0.70
	서울702호 소방구조정	강선	24	17knots (31km/h)	디젤 (3,000ℓ) 680BHPX2 (809kw)	21	`98.12.01 (뚝섬)	899,250,000	17.66/ 4.50 / 1.90
	서울705호 고속구조정	알루미늄	7.93	40knots (74km/h)	디젤 (1,000ℓ) 425HP×2	10	`12.04.18 (뚝섬)	843,700,000	10.43 / 3.49 / 1.5
	702-1호 구조보트	FRP	3.14	40knots (74km/h)	가솔린 (300ℓ) 300HP	10	`09.06.29 (뚝섬)	110,200,000	8.10 / 2.44 / 0.98
	702-4호 수상오토바이	FRP	0.361	50knots (92.6km/h)	가솔린 (75ℓ) 155BHP	2	`08.08.29 (뚝섬)	18,493,000	3.07 / 1.22 / 1.20
	서울709호 고속구조보트	알루미늄	4.12	52knots (96km/h)	가솔린 (600ℓ) 350HPX2	10	`14.09.23 (뚝섬)	392,500,000	8.31 / 3.0 / 0.9
	713호 고무보트	고무	0.1	-	가솔린 15HP	5	`16.11.01 (뚝섬)	8,584,030

Ⅳ		유류수급 계획

□ 2017년 수난구조대 유류비(휘발유) 지출내역

(단위:천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,247	4,520	5,154	8,505	6,515	8,712	8,904	12,765	6,592	6,820	6,429	5,991
반포		1871	928	2126	1818	3756	3860	7191	3220	1550	2665	1734
여의도		1869	2988	3341	3637	3004	3264	4107	2146	3410	2196	1892
뚝섬	1247	780	1238	3038	1060	1952	1780	1467	1226	1860	1568	2365

□ 2017년 수난구조대 유류비(경유) 지출내역

(단위:천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	0	949	1,352	0	1,049	0	3,470	0	1,341	0	2,749	2,760
반포							643
여의도			1352				1542				1654
뚝섬		949			1049		1285		1341		1095	2760

□ 2018년도 유류사용 예상량

○ 휘발유 66,600ℓ,  경유 11,000ℓ

(2017년 수급량 대비 휘발유 12,200ℓ 증가, 경유 800ℓ 증가 예상)

○ 유류단가 : 서울지역 평균단가(오피넷 기준) × 협약률

○ `18년 수난구조대(반포) 사용 예상량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`18년도 예정량(리터) 25,700 + 800 = 26,500리터	41,975천원
휘발유	`17년도 수급량 20,900리터 + `18년도 증가예상량 4,800리터	40,863천원(단가1,590원)
경 유	`17년도 수급량 500리터 + `18년도 증가예상량 300리터	1,112천원(단가1,390원)

○ `18년 수난구조대(여의도) 사용 예상량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`18년도 예정량(리터) 25,600 + 3,700 = 29,300리터	45,847 천원
휘발유	`17년도 수급량 20,600리터 + `18년도 증가예상량 5,000리터	40,704천원(단가1,590원)
경 유	`17년도 수급량 3,400리터 + `18년도 증가예상량 300리터	5,143천원(단가1,390원)

○ `18년 수난구조대(뚝섬) 사용 예상량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`18년도 예정량(리터) 15,300 + 6,500 = 21,800리터	33,362천원
휘발유	`17년도 수급량 12,900리터 + `18년도 증가예상량 2,400리터	24,327천원(단가1,590원)
경 유	`17년도 수급량 6,300리터 + `18년도 증가예상량 200리터	9,035천원(단가1,390원)

□ 2018년도 유류사용 예상 소요예산

○ 휘발유 66,600ℓ(단가1,590원) + 경유 11,000ℓ(단가1,390원) = 121,184천원

□ 유류수급계획

○ 구조선박 유류 수급 : 별도 변경사유 발생시까지 협약 업체에서         수급.  끝.