		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(서울형 고농도 미세먼지 비상저감조치 추진 사항 통보)

1.업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 주식회사 대한콘설탄트, 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K) 벽산엔지니어링 주식회사, 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K) 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소, 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K) 주식회사 서영엔지니어링, 하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구) 주식회사 동명기술공단종합건축사사무소, 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사(T/K) 주식회사 동명기술공단종합건축사사무소, 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 동일기술공사, 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K) 주식회사 유신, 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K) 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2018-02-01 11:02:10

3.지 시 내 용:

가. 서울형 고농도 미세먼지 비상저감조치 추진사항 관련입니다.

나. 서울형 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령시, 건설공사장 미세먼지 비상저감 조치 추진 사항을 통보하오니, 각 현장에서는 현장 관리자 및 근로자에게 교육을 실시하고 시민의 건강을 위하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	< 발령 요건 및 조치 사항>
■ 발령요건 : 당일(0~16시) PM-2.5 평균농도 50㎍/㎥ 초과 + 익일 예보 ‘나쁨’(50㎍/㎥ 초과)이상 - 발령요건 검토 및 시행여부 결정(당일 17:00까지) ※ 익일이 토요일, 일요일 및 공휴일은 발령하지 않음 ■ 현장 조치 사항 - 비산먼지 유발 공종은 공사 중지 또는 내부작업으로 전환 ※ 비산먼지 유발 공종(작업) : 외부 토공 굴착, 철거, 되메움 등 미세먼지 발생 작업 - 실내 작업·터널 내 공사 등 기타 공종은 비산먼지 발생을 최소화 하여 공사 진행 · 차량덮개 설치 운행, 세륜시설 설치 및 살수 실시 등 - 실외 작업자에게는 방진 마스크 지급, 휴게실 내 공기청정기 상시 가동 등 근로자 보호대책 함께 실시

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

붙임 : 1. 서울형비상저감조치 행동 매뉴얼 1부.

2. 비산먼지 저감조치 공사장 지도·점검표 및 이행 보고 서식 1부.  끝.

주무관							김성옥			주무관					문병종					토목2과장					방영복				토목1과장						02/01 윤방식
협조자
시행			도시철도토목부-1333									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송			02)772-7306					/	kso0514@seoul.go.kr												/	대시민공개