문서번호	급수운영과-909
결재일자	2018.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
김상신		代박번수	02/02 이규상
협 조
	주무관			진효정

「아리수통합정보시스템 정확도 향상을 위한」

’18년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검계획

2018. 2.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

「아리수통합정보시스템 정확도 향상을 위한」

’18년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검계획

정수센터 및 수도사업소 중앙제어실에서 운영중인 상수시설물 감시시스템 변경사항을 아리수통합정보센터 원격·영상감시스템에 반영하여 정확도를 향상시키고자함.

□ 시설현황

○ 시스템 구성도

○ 주요장비

시스템	장 비 명	수량	주 요 기 능
원 격 감 시	주요서버 (통합DB, 통신, SCADA)	6대	운영데이터 수집 · 분석 · 처리 및 통합관리
	데이터전송서버	14대	유량, 수위, 수질, 수압 등 현장 운영데이터 전송
	데이터운영서버	4대	유량, 수위, 수질, 수압 등 운영데이터 실시간감시
	엔지니어링서버	1대	원격감시 프로그램 개발 · 수정 · 시험운영 관리
	중앙감시반	18면	운영데이터, 영상화면 등 다양한 정보 표출
영 상 감 시	뷰어서버	11대	정수센터 · 수도사업소 고화질 영상 통합 감시
	스트리밍서버, 스위칭허브	40대	정수센터 · 수도사업소 고화질 영상 통합 전송

※ SCADA(Supervisory Control And Data Acquisitoin) : 일반적으로 원격감시제어시스템이라고 하며,

현장의 아날로그 및 디지털 계측값 데이터를 수집하여 원격으로 감시제어하는 시스템

□ 점검계획

○ 점검대상 : 14개소(정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

- 정수장 6개소(취수장 4개소 포함)

- 배수지 101개소, 가압장 64개소(유·무인), 증압장 147개소

○ 점검기간 : ’18. 2. 5. ～ 2. 19.

○ 점검방법 : 합동점검반(4명) 편성

- 급수부 급수운영과 2명, 유지관리 용역업체 2명

※ 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 책임자 1명 입회

○ 점검내용

시스템	주 요 점 검 사 항
원격감시	◦ 원격감시시스템 그래픽구성 통합정보시스템과의 일치 여부 - 종합화면, 공정세부계통도, 전력계통도 등 ◦ 주요시설물 경보 설정치(High, Low) 확인 - 유량, 수위, 수질, 수압 등 4단계(HH, H, L, LL) 경보설정치 ◦ 원격감시 데이터 정합성 여부 - 현장 ➭ 중앙제어실(정수센터, 수도사업소) ➭ 통합정보센터
영상감시	◦ 취□정수장, 배수지, 가압장 등 위치별 CCTV 카메라 변경사항 ◦ 고화질 영상통합감시장비 작동 상태 - 고화질장비 : 스트리밍서버, 스위칭허브 등 ◦ 화상회의장비(PC, 카메라 등) 작동 상태

□ 결과조치

○ 점검기간 중 현장에서 조치할 수 있는 경미한 사항은 즉시 보완 조치

○ 감시시스템 변경내용을 통합정보시스템에 반영하여 정확도 향상

붙 임 : 1. ’18년 상반기 감시시스템 점검일정 1부.

2. ’18년 상반기 감시시스템 점검리스트 1부.  끝.