문서번호	건축기획과-2838
결재일자	2018.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박철현		김훤기	02/06 박경서
협조
	주무관		방진표

2017년 녹색건축물 설계기준 적용실적 보고

2018. 2.

건축기획과

2017년 녹색건축물 설계기준 적용실적 보고

Ⅰ		적용실적

□ 대  상

○ 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부 고시) 적용 대상인 다음에   해당하는 건축물

-「녹색건축물 조성 지원법」제14조에 따른 에너지절약계획서 제출 대상 건축물

-「주택법」제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

□ 기  간 : `17. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 건  수 :  1,928건(시 71, 자치구 1,857)

□ 적용대상 용도별 현황

(단위 : 건)

구 분		계	시	자치구	비고
총계		1,928	71	1,857
1분기	공동주택	323	11	312
	일반건축물	181	1	180
2분기	공동주택	260	17	243
	일반건축물	163	4	159
3분기	공동주택	313	12	301
	일반건축물	151	2	149
4분기	공동주택	318	20	298
	일반건축물	219	4	215

Ⅱ		절감효과

□ 총 절감량 (연간 2,696GWh, 약 3,335억원 절감효과)

구 분		에너지절감량〔kWh/년]
		누계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계		2,696,279,627	458,395,823	1,045,109,154	504,839,978	687,934,672
에너지 절감량	소 계	2,155,736,780	341,180,424	750,983,716	441,798,327	621,774,313
	시	1,439,908,240	205,891,844	636,515,834	244,641,493	352,859,069
	자치구	715,828,541	135,288,580	114,467,882	197,156,834	268,915,245
신재생 에너지 생산량	소 계	540,542,847	117,215,399	294,125,438	63,041,651	66,160,359
	시	415,975,239	103,763,168	236,149,101	29,541,218	46,521,752
	자치구	124,567,609	13,452,231	57,976,337	33,500,433	19,638,608
구 분		석유환산톤[TOE]
		누계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계		620,144	105,431	240,375	116,113	158,225
에너지 절감량	소 계	495,819	78,471	172,726	101,614	143,008
	시	331,180	47,355	146,399	56,268	81,158
	자치구	164,641	31,116	26,328	45,346	61,851
신재생 에너지 생산량	소 계	124,326	26,960	67,649	14,500	15,217
	시	95,674	23,866	54,314	6,794	10,700
	자치구	28,651	3,094	13,335	7,705	4,517

☞  용도별 전기 판매단가(단위: 원/kWh)

- 주택용: 123.69

- 일반용: 130.46

- 산업용: 107.41

☞  에너지열량 환산기준(에너지법 시행규칙 제5조 제1항 별표)

- 전기(소비기준) 1kwh의 총발열량 석유환산톤은 0.00023 TOE

- 석유환산톤(TOE): Ton of Oil Equivalent이며 지구상에 존재하는 모든 에너지원의 발열량에 기초해서 이를 석유의 발열량으로 환산한 것을 뜻함

□ 1분기 절감량

구 분		절감효과[kWh/년]					건축면적 [㎡]			냉·난방면적 [㎡]
		절감량 (①-②)	미 적용①		적용②
계		341,180,424	813,797,834		472,617,410		2,906,689			2,067,426
서울시		205,891,844	403,102,227		197,210,383		1,651,112			1,122,538
자치구		135,288,580	410,695,607		275,407,027		1,255,577			944,888
구 분		신·재생에너지 생산량 [kWh/년]		건축냉․난방면적 [㎡]				예상에너지사용량 〔kWh/년]
계		117,215,399		2,067,426				1,293,421,159
서울시		103,763,168		1,122,538				1,061,003,857
자치구		13,452,231		944,888				232,417,302
구 분		석유환산톤 [TOE]		경유환산 [천ℓ]		온실가스감축 [tCO₂]			비 고
계		105,431		117,016		215,675
에너지 절감량	소 계	78,471		87,094		160,525
	서울시	47,355		52,558		96,872
	자치구	31,116		34,535		63,653
신․재생 에너지 생산량	소 계	26,960		29,922		55,150
	서울시	23,866		26,488		48,821
	자치구	3,094		3,434		6,329

□ 2분기 절감량

구 분		절감효과[kWh/년]					건축면적 [㎡]			냉·난방면적 [㎡]
		절감량 (①-②)	미 적용①		적용②
계		750,983,716	1,617,870,009		866,886,293		7,788,801			4,127,846
서울시		636,515,834	1,235,041,879		598,526,045		6,309,741			3,387,148
자치구		114,467,882	382,828,130		268,360,248		1,479,059			740,698
구 분		신·재생에너지 생산량 [kWh/년]		건축냉․난방면적 [㎡]				예상에너지사용량 〔kWh/년]
계		294,125,438		4,127,846				3,376,667,592
서울시		236,149,101		3,387,148				3,207,408,992
자치구		57,976,337		740,698				169,258,600
구 분		석유환산톤 [TOE]		경유환산 [천ℓ]		온실가스감축 [tCO₂]			비 고
계		240,375		266,787		491,724
에너지 절감량	소 계	172,726		191,705		353,338
	서울시	146,399		162,485		299,481
	자치구	26,328		29,220		53,857
신․재생 에너지 생산량	소 계	67,649		75,082		138,386
	서울시	54,314		60,282		111,108
	자치구	13,335		14,800		27,278

□ 3분기 절감량

구 분		절감효과[kWh/년]					건축면적 [㎡]			냉·난방면적 [㎡]
		절감량 (①-②)	미 적용①		적용②
계		441,798,327	1,083,142,028		641,343,700		4,780,734			2,951,838
서울시		244,641,493	492,863,819		248,222,326		2,642,981			1,500,066
자치구		197,156,834	590,278,209		393,121,374		2,137,752			1,451,771
구 분		신·재생에너지 생산량 [kWh/년]		건축냉․난방면적 [㎡]				예상에너지사용량 〔kWh/년]
계		63,041,651		2,951,838				737,424,977
서울시		29,541,218		1,500,066				350,644,166
자치구		33,500,433		1,451,771				386,780,811
구 분		석유환산톤 [TOE]		경유환산 [천ℓ]		온실가스감축 [tCO₂]			비 고
계		116,113		128,871		237,527
에너지 절감량	소 계	101,614		112,779		207,866
	서울시	56,268		62,450		115,104
	자치구	45,346		50,329		92,762
신․재생 에너지 생산량	소 계	14,500		16,093		29,661
	서울시	6,794		7,541		13,899
	자치구	7,705		8,552		15,762

□ 4분기 절감량

구 분		절감효과[kWh/년]					건축면적 [㎡]			냉·난방면적 [㎡]
		절감량 (①-②)	미 적용①		적용②
계		621,774,313	1,380,512,351		758,738,037		4,342,898			3,477,294
서울시		352,859,069	687,950,706		335,091,637		2,956,288			2,021,230
자치구		268,915,245	692,561,645		423,646,400		1,386,610			1,456,065
구 분		신·재생에너지 생산량 [kWh/년]		건축냉․난방면적 [㎡]				예상에너지사용량 〔kWh/년]
계		66,160,359		3,477,294				733,200,548
서울시		46,521,752		2,021,230				498,810,415
자치구		19,638,608		1,456,065				234,390,132
구 분		석유환산톤 [TOE]		경유환산 [천ℓ]		온실가스감축 [tCO₂]			비 고
계		158,225		175,610		323,673
에너지 절감량	소 계	143,008		158,722		292,545
	서울시	81,158		90,075		166,020
	자치구	61,851		68,647		126,525
신․재생 에너지 생산량	소 계	15,217		16,889		31,128
	서울시	10,700		11,876		21,888
	자치구	4,517		5,013		9,240

에너지 절감 산출근거

□ 석유환산톤(TOE:Ton of Oil Equivalent)

- 원유1톤이 갖는 열량으로 1kwh 의 총발열량은 석유환산톤으로 0.00023 toe

- 경유 1L 의 총발열량은 석유환산톤으로 0.000901 toe

□ 온실가스감축(tCO2)

- 에너지절감량(㎾h/㎡·년) × 0.0004705

☞ 전력의 이산화탄소배출계수(전력거래소)는 0.4705(tCO2/MWh)

□ 이산화탄소 1 tCO2을 상쇄하기 위한 탄소흡수량

- 연간 1 tCO2 일상적 배출(가정, 승용차 등) 산림조성면적(1,200㎡)에 소나무 360그루 식재 (국립 산림과학원)

□ 에너지절감량

- 에너지사용량[kWh/년] = 단위면적당 에너지사용량[kWh/㎡․년] × 냉난방면적[㎡]

- 에너지절감량 = 미적용 - 적용

· 미적용 (에너지효율등급 5등급 적용) : 주거용 320, 주거용외 520

· 적용시 (에너지효율등급 2등급 적용) : 주거용 190, 주거용외 320

※ 건축물에 설치된 난방, 냉방, 급탕, 조명, 환기시스템에서 소요되는 에너지량

☞  건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙·인증기준(별표2)

□ 신·재생에너지 생산량

- 예상 에너지사용량 × 신재생에너지 공급 비율

· 예상 에너지사용량 = 건축 연(냉․난방)면적 × 단위 에너지사용량 × 지역계수

· 건축물 용도별 보정계수

구 분	판매 및 영업시설	업무시설	숙박시설	교육연구시설	비고
단위에너지사용량 〔kWh/㎡·년〕	408.45	374.47	526.55	231.33	지역계수 1.00 (서울)

☞  신·재생에너지설비의 지원등에 관한 규정(산업통상자원부 고시)