문서번호	시설과-569
결재일자	2018.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	시설과장
안치영	02/07 박관현

- 2018년 동절기/해빙기/설연휴 -

시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 02.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

- 2018년도 동절기/해빙기/설연휴 -

시설물 안전점검 계획

2018년 동절기/해빙기 기간 및 설연휴 대비 시설물 안전점검을

실시하여 안전사고 예방 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○「2018년 박물관 시설물 안전점검 계획」(시설과–299, 2018.1.23)

○「2018년 해빙기 안전관리 추진계획」(시 시설안전과-920, 2018.1.16)

□ 시설개요(점검대상)

시설명	구분(준공/지정)	시설 규모	소재지
서울 역사박물관	2종 시설물 (1998.2.3.)	SRC조, 연 20,882㎡, 지하1층 지상 3층	종로구 새문안로 55
경희궁지	국가, 사적 제271호 (1980.9.16.)	복원시설 관리면적 11,101.5㎡ (숭정문,숭정전,자정전,태령전)	종로구 새문안로 50
경희궁 흥화문	시, 유형문화재 제19호 (1974.1.15.)	건물1채, 토지 303.1㎡	종로구 새문안로 50
경교장	국가, 사적 제465호 (2005.6.13.)	RC+조적조, 연1,034.7㎡, 지하1층 지상2층	종로구 평동 108-1, 강북삼성병원 내
백인제가옥	시(등록), 민속자료 제22호 (1977.3.17.)	문화재 건물6채 464.02㎡, 기타2채 81.5㎡, 토지 2,459.5㎡	종로구 가회동 93-1

□ 점검계획

○ 점검기간 : 2018.02.08.(목) ~ 03.30.(금) (8주간)

- 설연휴 대비 점검기간 : 2018.02.08.(목) ~ 02.13.(화)

○ 점검방법 : 시설물 안전점검 체크리스트에 의한 육안점검 등

○ 점검인원 : 시설과장 외 12명 (공무직 포함)

- 총괄 반장 : 시설과장

- 점검 반원 : 시설과 담당자 2인 1조 편성(건축, 기계, 전기, 통신, 조경)

○ 점검 주기 : 조별 주1회

구 분	정 의	주 기	내 용
정기점검	일정 주기 점검	주1회	평소 예찰, 점검 등 사고예방 실시
수시점검	호우특보시 (주의보, 특보 발효시부터 해제시) 기온상승 등 재난위험 징후시	2회 이상 실시

○ 주요 점검내용(분야별)

- 건     축 : 구조, 외벽 마감, 내벽 및 바닥 마감 상태 등

- 전기·소방 : 수·배전반, 조명, 변압기, 누전차단기, 방범·방재, 비상발전기 등

- 기계·소화 : 보일러, 공조기, FCU, 중앙집수정 펌프, 정화조, 열교환기, 물탱크, 정압실, 냉동기, 소화기, 소화전 설비 관리상태 등

- 통     신 : 통신장비, CCTV 관리상태 등

- 조    경 : 수목 전도·고사, 산사태 우려 여부, 야외 시설물(안내판, 의자, 파고라 등) 관리상태 등

○ 점검결과 조치

- 경미한 사항 : 자체 보수 조치

- 보수, 보강이 필요한 사항 : 외부 긴급 보수 조치

□ 행정사항

○ 동절기/해빙기/설연휴 시설물 안전점검 결과보고

○ 청계천박물관은 해빙기 안전관리 자체 계획을 수립하여 시행토록 통보

○ 해빙기 안전관리 추진실적 주간/중간/최종보고서 제출(시 시설안전과)

붙  임 : 시설물 안전점검 체크리스트 1부.  끝.