문서번호	급수운영과-3656
결재일자	2018.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★급수설비팀장	급수운영과장
박준성		김남구	02/14 김정수
협 조

노후관 정비계획 보고

(가리봉동 390-180~2-137)

2018. 2

노후관 정비계획 보고

금번 누수복구시 발견된 누수다발 노후 상수도관(D200mm, CIP)에 대한 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2018. 2. 14.

보고자  지방시설서기  박 준 성

□ 현 황

○ 누수복구 현황

- 위    치 : 구로구 가리봉동 2-143호 앞

- 발생일시 : 2017.8.23.(접수번호 누수탐지 154)

- 누수발생 내용

· 구경 : D200mm,  · 관종 : 회주철관(CIP)

· 누수부위 : CIP 직관부

- 누수복구 내용 : KP접합 복구완료

○ 배관도 및 현황사진

□ 보고내용

○ 당초 GIS현황도면과 상이한 회주철관(CIP)/D=200mm 비내식성 재질의 상수도관이 매설되어 있음(당초 DCIP/D200mm).

○ 금번 누수 발생에 따른 누수복구는 완료하였으나 누수재발 우려가 있음.

○ 또한, 해당 공사 구간에 대하여 2018년 하반기에 도로굴착 사업 승인을 받고 정비하고자 함.

□ 조치 계획

1) 누수예방 및 유수율 향상을 위하여 노후 상수도관 정비가 시급한 실정으로

2018년 하반기 도로굴착 사업 승인 후,

2) 상기 정비공사 건에 대하여 ‘18년 연간단가계약 시공사에게 배관 정비토록 각 구간별 작업지시하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

┏ 공사 개요 : D=200mm, L=220m

┣ 소요 예산 : 약 25,000천원

┗ 예산 과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비[노후상수도관(배급수관)정비]. 끝.