문서번호	급수운영과-3744
결재일자	2018.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
주은선	김남구	김정수		02/19 홍순성
협 조
	시설관리과장		고신석
	시설관리팀장		문병희
	주무관		정수용

2018년 상수도공사 기본 품셈 운반거리 산출적용

2018. 2.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2018년 상수도공사 기본 품셈 운반거리 산출적용

강서수도사업소에서 시행하는 조기발주 사업의 원활한 시행을 위하여 2018년 공통일위대가에 운반거리를 산출 적용하여 업무추진에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거 : 재무회계과-1705(2018.2.6.)

○ ’18년 상수도공사 기본품셈 단가표 배포

□ 주요내용

○ ’18년 조기발주 사업 시행을 위하여 본부에서 작성 배포한 상수도공사 기본 일위대가표에 운반거리를 사업소 실정에 맞도록 산출 적용

○ 환토재 소운반 : 환토소운반 2.5~4.5DT (집하장~현장3km) 주간,야간 신설

○ 폐기물 처리 : 폐기물처리 용역에서 시행하므로 별도의 운반거리 산정 불필요

○ 이형관운반비 : 공장 상차도 (인천~시청)기준으로 운반비를 산출 적용

○ 잔 토 처 리 : 공사현장에서 발생되는 잔토는 김포매립지로 설계 ∙ 발주하고 있으며, 김포매립지까지 운반거리의 산정은 서울시 도시교통 본부에서 발표한 “서울시 가로별 속도” 적용

- 사업소 관내 주요 가로별 평균속도(전일) 적용

구 분	폭 원	차로수	평균속도	비 고
가마산로	30	6	22.1
개화동로	30	6	38.3
남부순환로	40~50	8	27.1
노들로	20~25	4	42.3
노량진로	30~35	6	23.9
신정로	25	6	30.7
영등포로	30	6	23.7
오목로	20~40	4	20.9
목동서로	25	4	27
여의대방로	30	6	26.9
시흥대로	50	10이상	23
도림천로	40	8	29.8
도림로	25~30	6	21.3
구로중앙로	30	6	23.3
공항대로	40	8	25.1
화곡로	30	4	23.9
올림픽대로	40	8	57.8

□ 운반거리 세부 적용사항

▶ [양천구 관내]

○ 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반길이 : 38.8km)

현 장	L=3	집하장 (양천구청)	L=3.1	서부트럭터미널	L=6.6, L=3.2	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20		V=30.7		V=27.1,V=38.3		V=51.0(적재) V=53.0(공차)
									V=20.0

(신정로) (남부순환로+개화동길)  (매립지수송로)

○ 노량진 자재적치장에서 양천구청까지 이정표(총운반길이 : 9.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=1.9, L=1.6	영등포로터리	L=2.7	오목교 교차로	L=1.1, L=1.4	양천 구청
	V=20.0		V=23.9V=23.7		V=23.7
							V=20.9,V=27.0

(적치장 입구)  (노량진로+영등포로)  (영등포로) (오목로+목동서로)

▶ [구로구 관내]

○ 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반길이 : 42.0km)

현 장	L=3	집하장 (구로구청)	L=2.2, L=4.1	서부트럭터미널	L=6.6, L=3.2	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20		V=22.1,V=27.1		V=27.1,V=38.3		V=51.0(적재) V=53.0(공차)
									V=20.0

(가마산길+남부순환로)(남부순환로+개화동길)   (매립지수송로)

○ 노량진 자재적치장에서 구로구청까지 이정표(총운반길이 : 8.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=1.9, L=2.9	대방역,대림삼거리	L=1.0, L=0.9	대림역 사거리	L=0.3, L=0.7	구로 구청
	V=20.0		V=23.9,V=26.9		V=23,V=29.8
							V=21.3,V=23.3

(적치장 입구)(노량진+여의대방로)(시흥대로+도림천로)(도림+구로중앙로)

▶ [강서구 관내]

○ 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반길이 : 33.1km)

현 장	L=3	집하장 (강서구청)	L=1.8	가양대교남단	L=5.4	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20		V=23.9		V=57.8		V=51.0(적재) V=53.0(공차)
									V=20.0

(화곡로)    (올림픽대로)   (매립지수송로)

○ 노량진 자재적치장에서 강서구청까지 이정표(총운반길이 : 11.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=3.3	양화교지하차도	L=4.1	강서구청사거리	L=3.3	강서 구청
	V=20.0		V=42.3		V=25.1
							V=23.9

(적치장 입구)     (노들로)         (공항대로)      (화곡로)

※ 계약 후 잔토처리장의 위치 변동사유 발생시 반드시 방침 후 시행

따로붙임 : 1. 운반거리 이정표 각 1부.

2. 2018년 상수도공사 기본 품셈 단가표(강서) 1부.

3. 상수도공사 설계 일반 방침 1부.

4. 상수도 기본품셈단가표 변경사항 1부.

5. 기본품셈단가표 적용시 참고사항 1부. 끝.

가. 잔토처리 노선

○ 신정로 구간(3.1km) : 양천구청 ~ 서부트럭터미널

○ 남부순환로(6.6km)+개화동길 구간(3.2km) : 서부트럭터미널~개화I.C

○ 매립지 수송로 구간(21.7km) : 개화I.C ~ 거첨로

○ 매립지 구간(1.2km) : 거첨로(A) ~ 야적장

○ 가마산길+남부순환로(6.3km) : 구로구청~서부트럭터미널 사거리

○ 화곡로+올림픽대로(10.2km) : 강서구청~가양대교남단~개화I.C

나. 자재운반 노선

○ 적치장 입구 구간(0.4km) : 적치장 ~ 수산시장 입구

○ 노량진로 구간(3.5km) : 수산시장(사육신묘) ~ 영등포로타리

○ 영등포로+목동서로 구간(5.2km) : 영등포로타리 ~ 양천구청

○ 노량진로+여의대방로+시흥대로+구로중앙로 구간(8.8km) :

수산시장~대방역~대림삼거리~도림로~구로구청

○ 노들길+공항대로+화곡로 구간(11.1km) :

수산시장~양화동로타리~강서구청