문서번호	도로보수과-1412
결재일자	2018.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		김학동	02/20 신응수
협 조

해빙기 도로·교통안전 부속물 정비계획

2018 . 2 .

북부도로사업소

[도로보수과]

해빙기 도로 및 교통안전 부속물 정비계획

해빙기 대비 우리 사업소 관할 도로사면 안전점검 및 교통안전부속물 정비계획을 수립하여 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거 및 시설현황

관련 근거

해빙기 안전관리 추진 지시

(산재방지과-624호, 교통운영과-1120호)

점검대상시설 현황

(2018.1.기준)

도로부속시설	교 통 안 전 시 설
도로옹벽	무단횡단방지시설	갈매기표지	도로반사경	시선유도봉
10개	13,943m	592개	176개	1,530개

Ⅱ		점검 및 정비계획

교통안전부속물 점검반 편성

점 검 자 : 시설물담당자 1명, 해당구담당자 5명

점검대상 : 관내 교통안전부속물

점검방법 : 자체점검(공무원 2인/1조) : 담당자, 해당구별담당자

정비기간 : 2018. 3. 05.(월) ~ 3. 23.(금)

도로사면 점검반 편성

점 검 자 : 도로옹벽담당자 4명, 사면전문가 1명(외부전문가)

점검대상 : 도로옹벽 10개

점검방법 : 외부전문가와 공무원 합동점검(3인/1조) : 담당자2명, 사면전문가1명

점검 및 조치기간 : 2018. 2. 26.(월) ~ 3. 23.(금)

Ⅲ		점검 및 정비방법

교통시설물 점검 및 정비방법

시선유도봉

- 민원 또는 안전사고 재발방지를 위하여 신규설치가 필요한 경우,

『도로안전시설 설치 및 관리지침』에 따라 설치

- 시선유도봉이 굽어져 있거나, 파손된 경우 즉시 교체

- 시선유도봉의 반사지가 오염 및 훼손된 경우에는 세척 및 교체

무단횡단금지시설

- 유지관리 : 기 설치된 구간 중 차량충돌로 파손된 시설물

∙ 중앙파손구간을 우선 정비

∙ 2차사고 예방을 위하여 파손된 시설의 신속한 제거 및 응급조치

- 시설물 색바램 및 반사지 오염 등으로 보수가 필요한 시설물 재도색 및 반사지 교체

그 외 교통안전 도로부속물(시선유도표지, 갈매기표지, 도로반사경 등)

-  “도로안전시설 설치 및 관리지침”에 따라 설치 및 유지관리

도로옹벽 점검 및 정비방법

점검방법

- 도로사면 10개소 안전점검 실시

- 서면조사 및 현장확인 병행하여 위험성 있는 시설물 대상 집중관리대상 시설로 지정 후 유지관리

정비계획

- 점검 결과 위험성이 높은 시설물은 정밀점검, 정밀안전진단, 보수보강 등 별도 조치계획 수립 후 해소

Ⅳ		행정사항

교통안전시설물 관련 사항

‘18. 3. 26. 까지 : 정비결과를 교통운영과로 제출

도로부속물(옹벽) 관련 사항

‘18. 4. 11. 까지 : 점검결과 NDMS(재난관리시스템) 입력

붙 임  1. 교통안전시설물 정비보고서 양식 1부.

2. 도로옹벽 안전점검보고서 양식 1부.   끝.