아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	횡단보도 및 보도곡선부(가각) 설치기준 이행 철저

1. 행정2부시장 방침 제387호(2015.11.18.) 및 보도환경개선과-3750(2015.11.20.)호와 관련입니다.

2. 서울시는 2015년부터 보도위 교통약자 및 일반시민 등 모든보행자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 보행 환경을 위하여 보도턱낮춤(턱높이 0cm) 및 점자블록 설치기준을 전면시행하고 있습니다.

3. 그러나 일부 현장에서는 공사구간내 횡단보도 및 보도곡선부(가각)가 설치기준에 맞지 않음에도 시공 편의적으로 기존 경계석을 활용, 보도블록을 교체하는 사례가 있어 재강조 하오니

4. 보도공사 구간내 보도(횡단보도, 보도곡선부) 턱낮춤 기준에 맞지 않을 경우, 경계석 및 측구 상태가 양호할 경우라도 보도설치 기준에 따라 재설치하여 주시기 바라며,

5. 미이행시 “부실보도공사 관련자 제재 기준”을 엄격히 적용할 예정임을 알려드리오니 설계 및 시공에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(2018년 서울시 보도블록 지도점검 중점 사항)

※ 본 문서는 각 기관의 사업부서에 배부하여 주시고, 자치구의 경우 도로과(토목과)에서 접수하여 사업부서(치수과, 건축과, 녹지과, 교통과 등)에 전달하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 1. 부적절 시공 사례 1부.

2. 관련 공문 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,서사01-41,서상수1-39,서울시투자기관
주무관	도형태		보도관리팀장	오재섭		보도환경개선과장	02/20 권완택
협조자
시행	보도환경개선과-2158	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	2133-1662	/전송	2133-1078	/		/	부분공개(5)