문서번호	품질지도과-445
결재일자	2018.2.21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
이준석		이창훈	02/21 한민희
협 조
	주무관			김태묵

2018년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획

2018. 2.

품 질 시 험 소

(품질지도과)

2018년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획

우리 시험소에 의뢰된 품질관리 현장확인 기동반 점검대상 공사에 대하여 2018년도 현장점검 계획을 수립 부실공사 예방에 최선을 다하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제12조(현장확인 기동반 운영)

품질시험소 활성화방안 검토보고(부시장 방침 411호, 2012.12.28)

※ 우리 시 발주 건설현장 “불시검사제” 확대 실시

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간 : 2018. 3 ~ 12

점검대상 : 서울기록원 건립공사 등 총 135개 현장

우리 시 및 투자기관에서 발주하였거나, 인가·허가·승인한 건설공사

자치구청장이 발주한 공사중 기동점검을 의뢰한 건설공사

도로사업소에서 발주한 포장도로 정비공사 및 아스팔트혼합물 생산공장 점검

(※ 6개사업소 12개플랜트 24개 현장)

【2018년도 현장확인 기동반 점검대상 현황】

(단위 : 건)

합계	서 울 시			투자기관		자치구	도로포장 및 플랜트
	도시기반 시설본부	상 수 도 사업본부	한강 사업본부	서울주택 도시공사	서울 교통공사
135	57	5	6	16	13	14	24

※ 계획수립 이후 점검의뢰 현장은 월별 점검계획에 추가하여 점검 실시

점 검 자 : 품질지도과 직원 2명

점검방법 : 주 3~4개 현장 점검 시행

주요 점검내용

굳지 않은 콘크리트에 관한 공기량, 슬럼프, 염화물함유량 등 시험

철근, 벽돌, 블록, 방수재, 각종 마감재 등 사용자재의 적정여부

※ 시료 채취 사용자재의 적정여부 시험확인(시험수수료 면제)

품질시험 및 검사의 이행여부 등

Ⅲ		점 검 기 준

『품질관리 현장확인 기동반』 활동 강화

건실한 품질관리상태 유지 및 건설 품질관리의 예방적 긴장효과 유지를

위한  “불시검사제”를 지속적으로 운영

자재 시험결과 부적합자재 처리 증빙서류(반출사진 등) 확인 및 필요시 현장확인 실시

사회적 물의 및 감사 적출 부적합 제품 등 중점관리

행정사무감사 지적사항 이행 및 점검 내실화 강화

점검의 성격이 다른 적절성과 이행확인 점검과 중복되지 않도록 세심한 계획 수립 시행

부적합 자재 사용이 확인된 현장은 재 점검을 하는 등 특별관리 실시

중국산 짝뚱철근 문제와 2017년도 기동반 점검결과 불합격율이 증가하여

철근자재에 대해서는 더욱 세밀한 점검과 시험을 통해 품질관리에 철저

최근 건설공사의 주요자재인 레미콘에 대한 불량토사 사용문제가 새로이

대두되고 있어, 레미콘의 품질관리 및 점검을 강화

자재 채취를 못하는 경우가 없도록 “건설알리미 활용과 시행청과의 긴밀한 협조체계 통하여 자재반입 시기 정밀 예측

Ⅳ		점 검 계 획

『품질관리 현장확인 기동반』 운영계획

월별 점검대상 선정

- 준공시점 및 공사진행 공정을 감안 점검실시

- 주요 골조공사 공정이 빠른 현장 순서로 점검

- 레미콘 타설 계획이 있는 현장 등

운영체계

점검대상 사전조사

월별 점검대상확인

(공정표 확인)

현장 불시점검

(시료채취)

시정조치사항 통보

(품질지도과)

시정조치 결과제출

(발주부서)

월별 점검계획

(단위 : 건)

합계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
135	9	9	17	17	17	17	13	17	17	2

Ⅴ		점검결과 조치

점검결과는 발주청(인·허가청), 시공사 및 감리자에 통보

부적합 자재에 대한 조치

현장별 조치

부적합자재는 발주(인·허가)부서장 책임하에 현장 외로 반출 조치토록 함

부적합 자재 반출 후 새로 반입되는 자재는 공인시험기관의 시험결과를 현장책임자가 확인 후 반입조치

상기 반출과 신규 반입에 따른 조치결과는 발주(인·허가)부서장이 최종 확인하여 사진과 증빙서류를 첨부 1개월 이내에 시험소로 서면 보고

대외 조치

부적합자재 생산업체에 대하여는 상•하반기로 구분하여 별도 관리토록 국가기술표준원과 한국표준협회에 통보

품질관리시스템 DB자료 관리

품질관리 현장확인 기동반 점검결과에 대하여 품질관리시스템에 전산 입력하여 건설자재 품질시험 자료로 활용

Ⅵ		행 정 사 항

『품질관리 현장확인 기동반』 점검에 따른 점검차량 지원 : 총무과

기동반 점검차량 고정 배차 : 승용차 1

품질시험관리시스템 활용 DB구축(계속)

품질점검 결과를 품질시험관리시스템에 등재하여 점검자료 기록관리(Data Base구축)

포장도로 정비공사 현장 및 아스팔트혼합물 생산공장 합동점검

도로관리과 점검계획에 따라 합동점검 (‘18년도 6개사업소 12개플랜트)

붙임 : 1) 2018년도 품질관리 현장확인 기동반 점검대상(기관별) 1부.

2) 2018년도 품질관리 현장확인 기동반 월별 점검일정 1부.

3) 품질관리 현장확인 기동반 점검표 1부.  끝.