문서번호	시설관리과-3801
결재일자	2018.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		박은선	03/02 최규해
협 조
	행정지원과장			김인웅
	급수운영과장			박희철
	주무관			이승우

「맨홀뚜껑 및 틀(철개) 구매를 위한」 특정제품 선정 심사위원회 개최계획

2018년  3월

강남수도사업소

「맨홀뚜껑 및 틀(철개) 구매를 위한」

특정제품 선정 심사위원회 개최계획

우리사업소에서 각종 상수도공사에 사용하는「맨홀뚜껑 및 틀(철개)」자재 구매를 위한 특정제품 선정위원회를 개최코자 함.

Ⅰ		관련 근거

□  맨홀뚜껑 및 틀(철개) 구매방법 개선 [본부 시설관리과-652(‘15.1.30)호]

□ 주요 개선내용

- “맨홀뚜껑 및 틀”은 일반 자재로 상수도기술심의 실효성이 없어 심의대상에서 제외하고, 잠금장치 등이 있는 특정 제품(생산․납품사가 1개인 경우)은 사업소에서 구매 요청 전 금액에 관계없이 “수입물품 및 특정제품 선정심사위원회” 개최

□ 선정위원회 심의 특정제품(본부 시설관리과 지정)

- 고정장치 내장형 원형철개(도로 경사도 5°미만에서 사용)

- 높이조절 및 고정장치 내장형 원형철개(도로 경사도 5°이상에서 사용)

□ 맨홀뚜껑 및 틀(철개) 구매 사용 절차

□ 수도자재관리센터에서 일괄 구매

- 수도사업소에서 해당 자재를 수도자재관리센타에 구매요구

- 조달청에 의뢰 “다수 공급자 제품(6개 업체)” 대상 제품 구매

- 수도사업소에서 자재출고요청 해당공사에 사용

사업소 자재구매 요 구	⇒	수도자재관리 센터 수합	⇒	조달청 자재 구매 요청 (조달제품대상)	⇒	다수공급자 경쟁(가격제안) (조달청)	⇒	낙찰업체 납 품

※ 상수도기술심의 통과 제품(업체)만 수도자재관리센터 조달 구매

Ⅱ		맨홀뚜껑(철개) 현황

□ 현재 사용중인 맨홀뚜껑(철개)

구 분	① 원형철개(원형받침)	② 원형철개(사각받침)
원형철개 받침(틀)
원형철개 고정장치
용 도	흄관 300mm이하 변실에 사용	구형변실 400mm이상 에 사용

□ 원형철개 시공 현황

□ 원형철개 받침(틀)과 고정장치 설치

원형철개 받침(틀) 시공 사진

□ 원형철개 받침(틀)과 고정장치 미시공 사례

원형철개 받침(틀) 시공 사진	원형철개 받침(틀) 미시공 사진
철개 철개받침 철개받침 고정장치

□ 원형철개 시공상 문제점

□ 본청 감사시 철개 고정장치 부적정 시공 지적

- 원형철개 받침(틀)과 고정장치가 분리되어 있어 볼트 너트로 조립하여야 하는 번거로움이 있어 시공시 고정장치를 미 설치한 사례 발생

- 2014.10월 본청감사시  “원형철개 받침 + 고정장치” 미시공으로 지적되어 신분상 조치 및 재 시공조치 함.

□ 자재 구매 이원화 및 고가의 사급자재 사용

- 원형철개는 관급자재로 구매 사용하고 있으나, 받침(틀) 고정장치 제품이 없어 고가의 높이조절용 철개고정장치를 사용하고 있으며

- 고정장치(높이조절)는 사급자재로 고가의 제품으로 일원화한

저가의 관급자재 구매가 필요함(고정장치 주철품단가→26만원)

Ⅲ		심의대상 제품

□ 관련근거

□ 본부 시설관리과-652(2015. 1. 30)호

- 맨홀뚜껑 및 틀(철개) 구매방법 개선(변경) 통보

□ 본부 지정제품 심의대상

구 분	고정장치 내장형 원형철개	높이조절 및 고정장치 내장형 원형철개
심의제품
제품용도	․ 도로 경사도 5°미만에서 사용	․ 도로 경사도 5°이상에서 사용
제품사양	․ 규격 : Ø648 ․ 뚜껑 및 틀 구상흑연주철(GCD500) ․ 브라켓고정구(4개) 구상흑연주철(GCD500) ․ 고정용볼트너트 : SS ․ 용 도 : 각종변실 ․ 가 격 : 조달가격 395,000원/조당	․ 규격 : Ø648 ․ 뚜껑 및 틀 구상흑연주철(GCD500) ․ 높이조절 고정용볼트너트 : SS ․ 용 도 : 각종변실 ․ 가 격 : 조달가격 525,000원/조당
제품특징	․ 철개와 고정장치 일체형으로 철개 시공시 밀림방지 ․ 시공 간편 즉시 아스콘 포장 가능 하여 차량 및 주민통행 불편해소 ․ 기존 제품(605,400원)보다 적은 예산으로 완벽시공 가능	․ 높이조절이 가능한 철개와 고정장치 일체형으로 철개 시공시 밀림방지 ․ 시공 간편 즉시 아스콘 포장 가능 하여 차량 및 주민통행 불편해소 ․ 기존 제품(605,400원)보다 적은 예산으로 완벽시공 가능
제조사	㈜정원주철 대표 송 원 섭

□ 제 품 : 원형철개 (맨홀뚜껑 및 틀)

□ 원형철개 사용계획

연번	공 사 명		계 (구매계획)	기 존	특정제품(원형철개)		비 고
				원형철개	고정장치 내 장 형	높이조절 고정장치내장형
계			432	233	111	88
1	연 간 단 가	서초구 관내 상수도공사	27	11	11	5	강희창 김정호 최지영 안효민 이동규
2		청담1동외 6개동 상수도공사	20	14	3	3	고원석 구진규 박 홍
3		개포1동외 14개동 상수도공사	25	15	5	5	고태우 이재헌 김병주
4		서초구관내 상수도시설물공사	60	30	20	10	윤복철
5		강남구관내 상수도시설물공사	70	30	20	20	이승우
6		서초·강남구관내 긴급누수복구공사	40	30	7	3	김진성
7		신논현역~삼성역간 배수관 정비공사	16	11	-	5	김병주
9	단 위 공 사	압구정역~압구정로데오역간 송배수관정비공사	12	6	-	6	박 홍
10		대치사거리~휘문고간 송배수관 정비공사	8	4	2	2	고원석
11		서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송배수관정비공사	28	18	7	3	정연준
12		이수교차로~서초소방서간외1개소 송배수관정비공사	18	9	9	-	강희창
13		압구정동 438번지 외 3개소 배급수관정비공사	20	10	5	5	구진규
14		도곡동 543번지 외 3개소 배급수관정비공사	38	20	9	9	고태우
15		서초동 1338-11번지 외 2개소 배급수관정비공사	40	20	10	10	최지영
16		방배배수지 및 내곡배수지 송수관로 이중화연결공사(무단수급수체계)	10	5	3	2	김정호

Ⅳ		심의위원회 개최 계획

□ 개최 개요

□ 위원회명 : 특정제품 선정 심의위원회

□ 안    건 : 상수도공사 특정제품(맨홀뚜껑 및 틀) 선정 심의

□ 개최일시 : 2018. 3. 5(월) 14:00

□ 개최장소 : 사업소 2층(소장실)

□ 심의대상제품 : 고정장치 및 높이조절용 내장형 원형철개

□ 참석위원

- 위원장 : 사업소장

- 위  원

∘ 사업소 : 시설관리과장, 급수운영과장, 행정지원과장

시설6급 윤복철, 시설6급 이승우

∘ 공사감리(2명)

․ 서울시설공단 공사감독2처 손성국 차장

․ ㈜건양엔지니어링 김영주 상무

- 간 사 : 시설6급  윤복철

□ 진행순서

- 위원회 개최개요 및 특정제품 설명 - 간사

- 특정제품 선정관련 심의(토론 질의 등) – 위원장(위원)

- 심의 의견서 작성 - 위원

□ 심의 자료 : 별첨(특정제품 사전검토서)

Ⅴ		행정사항

□ 심의 결과 본부 및 수도자재관리센타 통보

□ 본부 시설관리과 : 심사결과 보고

□ 수도자재관리센타 : 자재코드 등록 등 요청

따로붙임 :  1. 특정제품선정심사위원회 심의 요청서 1부.

2. 특정제품 심의 사전검토서 및 심의위원 검토의견서 1부.  끝.