	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	보도상 맨홀 유지관리 철저 요청

1. 보도환경개선과-2624(`18. 3. 5.)호 및 도로관리과-3594(`18. 3. 5.)호와 관련입니다.

2. 도로상에 설치된 맨홀로 시민 불편과 안전사고가 발생되지 않도록 「도로상 맨홀정비 및 관리지침」에 근거하여 정기점검·정밀점검 등 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 맨홀(디자인) 작업 후 뚜껑을 닫을 때 맨홀뚜껑의 점형블록 방향이 틀어진 상태로 설치함에 따라 언론지적(보도)과 시각장애인에게 불편을 초래하는 사례가 종종 발생하고 있어 이러한 사례가 발생하지 않도록 일제점검을 시행하는 등 보도상 맨홀 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 협조사항

① 보도 상 디자인 맨홀 덮개는 기 설치되었던 보도 디자인과 시각장애인 유도블럭의 선형이 어긋나지 않도록 관리

② 차도 상 맨홀 덮개는 차선 도색의 선형이 어긋나지 않도록 관리

③ 맨홀 덮개는 덜컹거림과 단차가 발생되지 않도록 관리

붙임 : 관련공문 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수),상수1-8(시설)
주무관	유세종		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	03/06 강신재
협조자
시행	시설관리과-1963	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02)3146-1535	/전송	02)3146-1529	/	seyoo350@seoul.go.kr	/	대시민공개