문서번호	한옥조성과-2620
결재일자	2018.3.16.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		한옥지원센터장	한옥조성과장
안인향		이선기	03/16 최성태
협조

성북동 한옥 현장답사 및 자문 검토보고

2018. 3

주택건축국

(한옥조성과)

성북동 한옥 현장답사 및 자문 검토보고

성북동 해체예정 한옥(콘크리트+목조)에 대한 양호한 부재 재활용을 위한  한옥119출동 및 전문가 현장자문을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고드림

□ 자문개요

○ 일시 : 2018. 3. 14(수) 14:00∼16:30

○ 장소 : ***********************

○ 참석

- 한옥전문가 : ***********************

- 시 한옥지원센터팀**************************

○ 내용

- 철거예정 성북동 한옥 부재 재활용 및 존치한옥에 대한 현장자문

<사진1> 건축물 현황

□ 주요내용

○ 전체 건축물 현황 및 관련 조성계획

- 총 8개 건축물로 구성되어 있으며 문간채, 법당, 종루, 정자, 노유자 시설 등이 콘크리트와 목조로 지어짐(사진1)

- ********************, **************************************************

○ 대상지 내 건축물 현황 및 부재 상태

- 문간채(①) 외 콘크리트조와 목조로 지어진 건축물(②③⑤) 부재 중

기와 재활용 가능(60%내외) 단, 해체과정에서 선별할 필요 있음

☞ 실금이 나있거나 콘크리트가 첨가된 기와부문의 경우 재활용 힘듬

- ②번 건물(3층, 콘크리트+목조)내 대들보 등 부재 상태가 양호한 상태이므로 재활용이 가능함

- 단, 기와와 목 부재 중 양호한 부문은 해체하면서 잘 선별하여야 함.

☞ 선별과정에서 재활용 부재대상(보관,이동 비용)를 줄일 수 있으며, 법당(대웅전) 건물만 보아도 해체규모가 클 것으로 보임

<사진2> 대상지내 재활용한 가능한 한옥 부재(기와, 대들보 등)

○ 공원부지내 존치 건축물(⑧) 현황 및 수선재활용 방향

- 존치 건축물은 공원내 휴게시설 등으로 사용될 예정임

- 존지건물은 재활용시에는 면깍기와 단청지움, 서까래 부분 보강이 필요해 보이며, 우선 개보수 활용시에 실측 설계가 필요함

- 향후 조성될 건물과 연계시 경사차로 안정성 확보 등 주변정비가 필요

□ 행정사항

○ 소요예산 : 총 300천원(2인)

- 자문수당 : 총 2인(***************) × 150천원(현장점검 및 자문)

- 예산과목 : 주택건축국 한옥조성과, 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전, 한옥지원센터 운영 및 응급119 보수지원, 일반운영비, 사무관리비.

○ 해당 자문결과를 성북구로 송부. 끝.