문서번호	교량안전과-5011
결재일자	2018.3.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장	안전총괄관
김용태	박동욱	한유석	03/23 배광환

「개봉고가 성능개선 실시설계용역」

자문회의 결과 보고

2018. 3.

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	▣
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	▣	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	▣
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	▣
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	▣
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	▣
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	▣
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	▣
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	▣
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	▣
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	▣
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	▣	□

「개봉고가 성능개선 실시설계용역」

자문회의 결과 보고

중차량노선상 시설물의 성능개선을 위해 시행중인 “개봉고가 성능개선 실시설계용역” 관련, 자문회의 개최 결과를 보고 드림.

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 개봉고가 성능개선 실시설계용역

○ 용역기간 : 2017.6.1 ~ 2018.3.31

○ 계약금액 : 649,566천원

○ 용 역 사 : ㈜경동엔지니어링 외 2

2		자문회의 개요

○ 일    시 : 2018. 3. 20.(화) 10:00~12:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 2층 공용회의실

○ 참 석 자

- 내    부 : 교량안전과장, 교량기획팀장, 담당 주무관

- 외    부

연 번	분 야	성 명	소속(직위)	비 고
1	토질기초	*****	*************
2	토질기초	*****	*******
3	토질기초	*****	**********
4	토질기초	*****	**********

※ 용역사 사업책임기술자 등

3		자문 결과

자문의견 요약

❖ 주변마찰력, 허용지지력 등은 당시의 시공여건 등을 감안하여 보수적으로 검토·설계할 것.

❖ 현재보다 하중이 경감되는 상부구조(거더) 형식이 적절함.

○ 주요 자문의견

<*** 위원>

- 과거의 항타함마 중량과 주상도, 자력탐사 결과를 감안하면 N치 30정도로 검토 필요

- DB-18하중을 초과하지 않는 조건으로 검토 필요(개량시 하중증가 없도록 하는 방안)

<*** 위원>

- 현재 조건(경간장 등)을 유지한 상태로 기초구조물이 안전하다는 전제로 상부구조물은 현재보다 하중이 경감되는 구조가 적절함.

- RC로 추정되는 기초말뚝의 허용지지력은 800KN/본으로 추정하였으나, 경과연수와 시공당시의 시공능력 등을 종합할 때 보수적 판단이 적절함.

<*** 위원>

- 기초가 현재 안전한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단되므로, 상재하중이 추가되지 않는 공법 적용이 추천됨.(말뚝 및 지반조건 고려시 보수적 측면의 설계를 요구함)

<*** 위원>

- 상부 하중을 경감할 수 있는 거더교체가 타당할 것임.

- 기초 말뚝은 하중전이 주변마찰력 적용을 추가 검토하여 보고서에 수록하기 바람.

- 하수박스 부분의 하중변화에 대해 단면을 검토해 볼 것.

4		조치 계획

○ 자문의견을 검토하여, 실시설계에 반영

- ****************************************************

○ 특정제품(공법) 심의회 개최 (‘18.4월중)

- 상부구조, 포장 등 심의회 개최 대상 공법 조사(경제성, 시공실적 등)

5		행정 사항

○ 자문위원 수당은 용역 계약내역에 포함된 자문비 활용 지급

- 추후 설계변경 정산 조치

붙임 : 1. 참석자서명부 1부.

2. 자문회의 사진 1부.

3. 자문의견서 1부.  끝.