투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도계획부장
(경유)
제목	도시철도 건설 계획 시 정거장 곡률반경 최소화 협조요청

1. 차량과 승강장 연단의 간격이 10㎝가 넘는 부분에는 안전발판 등 실족사고를 예방하는 설비를 설치하도록 하는 도시철도건설규칙 제33조의 2 제3항에 따라 도시철도 9호선 935 정거장 승강장에 기계식 안전발판을 설치하고 있습니다.

2. 그러나 기계식 안전발판은 신호시스템의 명령으로 차량이 정차하면 돌출되어 승강장 틈새를 메꾸어 주다가 차량 출발전 원위치하는 구조로서 차량 운행장애 요인의 증가와 함께 안전발판이 돌출된 상태에서 차량이 진입할 경우 충돌 위험도 배제할 수 없습니다.

3. 따라서 향후 도시철도 건설 계획시 직선 정거장 건설을 원칙으로 하되 곡선 정거장 설치가 불가피한 경우는 차량과 승강장 연단의 간격이 10㎝가 넘지 않도록 정거장 승강장 곡률반경을 R=800m 이상으로 계획하여 주시기 바랍니다.

붙임: 승강장안전문 안전발판 설치 내용 1부. 끝

	도시철도설비부장
주무관	최수길		설비계획과장	이명수		도시철도설비부장	03/29 구자훈
협조자	설비공사과장	황영일		차량과장	강치석
시행	도시철도설비부-2960	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스빌딩 8층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7295	/전송	02-772-7308	/	gosoo21@seoul.go.kr	/	대시민공개