문서번호	교량안전과-5480
결재일자	2018.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이노진		박동욱	03/30 한유석
협조	주무관		김시련
	주무관		김율희

해빙기대비 시설물 안전점검 결과 보고(교량기획팀)

2018. 3.

안전총괄본부

(교량안전과)

해빙기대비 시설물 안전점검 결과 보고

(교량기획팀 : 구리암사대교, 샛강문화다리)

해빙기를 대비하여 구리암사대교, 샛강문화다리 교량시설물에 대하여 외부전문가와 합동으로 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 2018년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 계획(도로시설과-2071호,2018.2.22)

□ ‘18년 해빙기대비 교량시설물 안전점검 및 정비계획(교량안전과-3368호,2018.2.27)

Ⅱ		시설물 개요

□ 시설물 현황

연번	교량명	규모	위치	교량형식	준공년도	시공사	설계하중	비고
1	구리암사대교	L=1,133m	구리시 아천동 ~강동구 암사동	중로 아치교	2016년	현대건설㈜	DB-24
2	샛강문화다리	L=324m	영등포구 신길동 ~영등포구 여의도동	역대칭 사장교	2011년	㈜삼협건설 신안종합건설	보도교
3	마포대교 (안전시설)	L=2,156m (Type-A,B,C)	마포구 용강동 ~영등포구 여의도동	안전시설(난간)	2016년	㈜유성애드	-

□ 시설물 전경

구리암사대교	샛강문화다리

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검개요

○ 점검일시

- 구조물 점검

․샛강문화다리 : 2018. 3. 15.(목) 11:00~13:00

․구리암사대교 : 2018. 3. 16.(금) 10:30~12:30

․마포대교(안전시설) : 2018. 3. 16.(금) 14:30~15:30

- 피뢰설비 점검

․샛강문화다리 : 2018. 3. 17.(토) ※ 남부도로사업소에 점검 요청

․구리암사대교 : 2018. 3. 16.(금) ※ 동부도로사업소에 점검 요청

○ 점검내용

- 구 조 물 : 교면포장, 배수시설, 신축이음, 상부 및 하부 주요 부재 등

- 피뢰설비 : 피뢰설비 (※접지저항 10Ω이하 여부 확인)

- 교량하부 점유현황 조사

○ 점검인원

- 구조물

․교량기획팀장, 김시련, 이노진, 김율희 주무관

․시설안전자문위원 ********************************

- 피뢰설비

․남부도로사업소 기전과 김해중 주무관

․동부도로사업소 기전과 박신범 주무관

□ 점검전경

구리암사대교	샛강문화다리

Ⅳ		점검결과 및 조치계획

□ 외관조사점검결과 및 조치방안

○ 구조적 안전성에 영향을 주는 중대 결함은 발견되지 않았음

○ 시민 불편 및 안전사고 유발 요소는 2018년 일상유지 보수공사에 작업지시하여 정비 요청

○ 상세조사 사항은 금년 정밀점검 용역에 포함하여 정밀조사

○ 현장조치가 가능한 사항에 대하여는 즉시 조치하여 위해요소 제거
○ 도로사업소 기전과 협조로 피뢰설비 정상작동 여부 확인

※접지저항 측정결과 기준10Ω이하 확인, 특이사항 없음

○ 교량하부 점유공간 확인결과 점유물 없으며 특이사항 없음 확인

○ 하자보수 사항에 대하여는 정기하자점검 시 추가 조사 후 조치 예정

□ 적출사항 및 조치계획

항목	점검위치	점검결과	조치계획	비고
구리 암사	교량받침(MP3)	교량받침 고무재 돌출	‘18년 정밀점검 용역 상세조사
	차량유도봉(MP3)	차량유도봉 파손	‘18년 일상유지보수 조치
	내부 점검등	점등 불량	즉시 조치 완료
	배수시설(레듀샤)	배수시설 이물질 퇴적, 연결부 파손	일상유지보수 (파손 부분은 정밀점검 전체 조사)
샛강	주탑부	주탑을 타고 흐르는 우수 (하단 연결부 부식 우려)	상세조사 및 검토 후 조치 예정

Ⅴ		행 정 사 항

□ 행정사항

○ 시설안전 자문위원 점검수당 지급

- 지급금액 : 200,000원

- 지급금액 : 자문위원 개인 계좌에 입금 처리

붙 임 : 1. 해빙기대비 점검결과 보고서 1부

2. 해빙기대비 안전점검 외부전문가 자문의견서 1부

3. 해빙기대비 시설물 점검결과 집계표 1부. 끝.