문서번호	도로보수과-1817
결재일자	2018.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
이석연	송광석	김유찬	03/30 송만규
협 조

2018년 맨홀 정기점검용역 추진계획

2018.  4.

동부도로사업소

(도로보수과)

2018년 맨홀 정기점검용역 추진계획

「도로상 맨홀정비 및 관리지침」에 의거 시도상에 설치된 맨홀의 구조안전성확보 및 도로의 평탄성을 확보하여 쾌적한 도로환경을 조성 및 제공코자 우리 사업소 실정에 맞는 맨홀 정기점검 용역 추진계획을 보고드림.

1		관 련 근 거

도로상 작업구 설치 및 관리 지침(국토교통부 지침 제17호, 2015. 9. 1.)

도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울시지침 2016. 7. 20.)

2018년 노후포장도로 정비공사 추진계획(도로관리과-867, 2018. 1. 16.)

2018년 맨홀관리 계획(도로보수과-834, 2018. 2. 1.)

2		맨홀관리 현황

맨홀 종류별

(단위:개소)

계	상수도	하수도	통신	전력	도시가스	난방	소화전	기타
14,286	4,813	3,433	3,496	1,392	898	121	123	10

※ 맨홀 수량은 2018. 3. 30. 맨홀관리시스템 입력 기준임

자치구별

(단위:개소)

계	강남구	서초구	송파구	강동구
14,286	7,260	359	3,659	3,008

3		정기점검 용역 주요 내용

맨홀점검 주요내용

○ 점검수준 및 방법 : 서울시 지침에 의한 맨홀 외관상태조사 시행

○ 점 검 자 : 도로관리청 주관(용역업체)

○ 점검대상 : 총14,286개소(전수조사를 원칙으로하고 예산범위내 탄력적 운영)

※ 점검조사표는 계약수량에 맞춰 납품

맨홀점검 세부내용

① 정기점검(맨홀외부) 조사표 작성

② 등급판정(A,B,C,D,E급)→D, E등급의 경우 우선 정비시행

□ 월 1회 정기점검 조사표 제출 의무화하여 D,E급 우선 정비

구 분	내 용	판 정	정비대상
A급	뚜껑의 진동‧소음‧마모 등이 없고 포장면과 뚜껑면이 일치된 맨홀	문제점이 없는 수준	×
B급	뚜껑의 진동‧소음이 없고 포장면과 뚜껑면이 일치(10mm미만)되지는 않으나 안전사고 발생위험이 없는 맨홀	위험도가 작고 경과 관찰이 필요한 수준	× (지속관찰)
C급	맨홀 뚜껑의 진동‧소음‧열림 등으로 인한 민원 유발 맨홀	위험도가 보통이고 계획적인 조치가 필요한 수준	○
D급	돌출, 침하 등(C급이상) 맨홀단차(뚜껑면과 도로포장면) 10mm이상 발생 맨홀	위험도가 크고 계획적인 조치가 필요한 수준	○ (우선정비)
E급	맨홀주변 도로파손(탈락)/망상균열 발생 맨홀 덧씌우기, 재포장 등으로 높이조정 등 정비가 필요한 맨홀	위험도가 매우 크고 긴급한 조치가 필요한 수준	○ (우선정비)

※ 도로상 맨홀점검 등급판정기준 개선안【도로관리과-3547호,(2017.2.23.)】에 따른 상태평가기준 적용

③ 맨홀관리 대장 작성

④ 서울시 포장도로관리시스템에 점검결과 입력

⑤ 맨홀관리기관별 정비대상 내역 작성 및 보고서 작성 등

3		용역 발주계획

발주계획

○ 용 역 명 : 2018년 맨홀 정밀점검(외관상태평가) 용역-동부

○ 용역기간 : 착수일로부터 2018.11.30.까지

○ 용역대상 : 관내 포장도로 맨홀 14,286개소 중 3,785개(10개 노선)

○ 소요예산 : 100,000천원

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 입찰참가등록마감일 기준 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조에 의한 안전진단전문기관으로 등록된 업체 또는 시설물유지관리업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된영업소가 서울특별시에 소재한 업체

5		향후 추진계획

2018.  4.  2.	: 기술용역 타당성 심사 요청

2018.  4. 16.	: 용역 발주

2018. 11. 30.	: 용역 준공

붙임 1. 맨홀정기점검 과업지시서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 맨홀 정기점검 구역별 노선 현황 1부.  끝.