모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기충전시설 점검부 작성 결재선 지정 알림

1. 관련근거

가. 소방행정과-3149(2018.3.27.)호『공기충전시설 점검부(자율검사 등)작성 알림』

나. 안전지원과-6832(2018.4.2.)호『공기충전시설 점검관련 일지관리시스템 반영 알림』

2. 공기충전시설 점검관련 일지관리시스템 기안 시 결재선 지정에 혼동이 있어 본부 주무 팀과 협의 후 교대근무 특성을 감안하여 아래와 같이 결재선을 지정하여 알리오니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 결재선 지정

- 각 결재자 부재 시(인사이동 포함) 업무대행자가 결재

- 단, 안전관리책임자는 가스안전공사 선임 사항 이므로 인사이동 및 휴직 등 장기 사고인 경우를 제외하고 비번 및 부재 시에도 결재 선에 지정

결재자 부서	팀	기안	검토	검토	결재
		안전관리원	안전관리책임자	안전관리부총괄자	안전관리총괄자
현장대응단	1팀	교.안현수	교.이호준 ***** ***********	1지휘팀장	현장대응단장
	2팀	사.김재림		2지휘팀장
	3팀	교.박대선		3지휘팀장
개화안전센터	1팀	위.김주겸	위.민문기 ***** ***********	1팀장	개화센터장
	2팀	장.육심규		2팀장
	3팀	사.채병헌		3팀장

나. 시행항목

1) 자율검사(매뉴얼 제14조 ~ 제18조, 제32조 ~ 제35조)

- 한국가스안전공사의 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월이 되는 날의 전후 15일 이내 별표5 서식으로 실시하고 기록․보존

2). 일간,주간,월간 안전점검(매뉴얼 제13조)

- 매뉴얼 별표4 서식에 의해 안전관리책임자(원)는 안전점검 실시 후 결과를 기록․보존

3) 공기충전시설 수리,보수,철거시 – 매뉴얼 별표8 서식에 의해 작성 후 결과를 기록․보존

4) 안전관리교육(매뉴얼 제24조 ~ 제27조, 제31조)

- 안전관리책임자는 월 1회 이상 소속 직원들에 대한 안전교육을 실시하고 별표7 서식으로 이를 기록․보존

3. 행정사항

가. 각 점검서식은 일지관리시스템에 등록 전 까지 붙임 매뉴얼 참조하여 관련서식을 작성 후 전자문서(일반기안)로 관리(보존기간 5년) 하시기 바라며,

나. 공기충전기(실)을 운영하는 현장대응단 및 개화119안전센터는『호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준』제 7조 제1항에 따라 공기 충전기를 주1회 이상 점검하고 동 규정의‘공기 충전기 점검대장’을 일지관리시스템을 활용하여 작성하고 보존하여야 하며, 용기에 대한 충전이력은 장비시스템 내 공기호흡기용기 관리의‘충전이력관리’를 통하여 기록․관리하시기 바랍니다.

다.『공기충전시설 관리카드』는 상시 현행화 하여 공기충전실 내 비치․관리 하시기 바라며 변경사항 발생 시 반드시 소방행정과로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 공기충전시설 안전관리 매뉴얼 1부

2. 별표 서식 각 1부

3. 공기충전시설 안전관리 규정 및 관리카드 각 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,개화119안전센터장
담당자	유춘길		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	04/05 김종린
협조자
시행	소방행정과-3558	(		)	접수		(		)
우	07721	서울시 강서구 양천로550 강서소방서 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-5119	/전송	02-3663-1130	/	ryu1032@seoul.go.kr	/	부분공개(7)