모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 관리카드 작성 및 소방안전지도 현행화 계획(자체)

1. 예방과-7356(2018.4.6.)『건축공사장 관리카드 작성 및 소방안전지도 현행화 작업 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 건축공사장에 대한 신속한 화재대응 및 안전관리강화를 위한「건축공사장 관리카드」작성 및「소방안전지도 현행화」작업을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 대 상 : 연면적 2천㎡ 이상 건축 공사장

분 류	개 소	방 법	기 한	비 고
신규대상 작성	2	예방과 통보(보고)	4. 24.(화) 한
	마곡지구 C13-12 BL		1팀 추진
	마곡지구 C13-1,9 BL		3팀 추진
기존대상 현행화	15	소방안전지도 업로드 (붙임 6 참조)	4월 중

나. 주요추진사항

○ 신규 건축공사장 : 현장 방문하여 관리카드 작성(붙임 2)

○ 기존 건축공사장 : 관리카드를 현행화하여 소방안전지도 업로드(분기 1회)

○ 공사장 작업인력 안전관리 철저 지도 및 소방안전교육, 안내문 배포

○ 용접·용단 작업 시 화재감시자 배치 지도

○ 화재예방 현수막 게첨 지도 및 간담회 개최 등

3. 행정사항

가. 추진팀은『건축 공사장 소방안전대책 강화 추진 계획 알림』을 참조하여 공사장 소방안전관리에 만전을 기하여 주시고,

나. “붙임”서식에 의거 건축공사장 관리카드(반드시 용량은 1,000Kbyte미만)를 작성하여 제출하여 주기 바라며,

다. 제출된 관리카드를 토대로 소방안전지도에 등록, 공사장 화재 시 현장대응에 적극 활용할 예정이니, 정확한 공사현장 정보를 토대로 작성될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 연면적 2,000㎡ 이상 착공 건축 공사장 현황 1부.

2. 건축 공사장 관리카드 작성 서식 1부.

3. 용접 등 공사장 화재안전 수칙 1부.

4. 건축공사장 화재예방 매뉴얼 1부.

5. 건축공사장 내 화기사용 관련 규정 및 불 피움 신고 등 안내문 1부.

6. 건축공사장 소방안전지도 현행화 방법 1부.  끝.

담당자	이우양		1팀장	강병칠		센터장	04/07 김진수
협조자
시행	발산119안전센터-1867	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329	/
전화	02)2663-0119	/전송	02)2664-0962	/	wy4189@seoul.go.kr	/	부분공개(6)