문서번호	도로보수과-3427
결재일자	2018.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		代정회곤	04/13 김용제
협조

2018년 상반기 방음벽 안전검검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04.

강서도로사업소

[도로보수과]

2018년 상반기 방음벽 안전검검 계획

방음벽의 안전점검을 통하여 사전에 위해요인을 제거하고 손상된 부분을 정비하여, 시민의 편의와 안전을 도모하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함.

Ⅰ	추진개요

□ 관련근거

❍ 도로관리과-5529호(2018.4.6.) 2018년 상반기 방음벽 안전점검 추진계획

□ 안전점검 개요

❍ 점검기간 :‘18. 04. 10. ~ 04. 27.

❍ 점검방법 : 자체점검반(공무원 3인 1조) 편성하여 점검실시

구분	1조	2조	3조
점검반	정회곤,박성근,김경욱	이옥휘,김동민,오권	이종호,이성관,심혁명
점검대상	연번 1∼5	연번 6∼10	연번 11∼14

❍ 점검대상 : 14개소

연번	노선	세부위치	분류	규모
				높이	연장
1	남부순환로	개봉1동 97-26	흡음형	4	140
2	구로중앙로	신도림동 290 (라이프미성APT앞)	혼합형	4	484
3	남부순환로	구로IC 구일우성APT 앞	흡음형	3	346
4	남부순환로	광복교 400m 지난 우측 (상우APT앞)	흡음형	4~5	212
5	남부순환로	오류IC 진입램프 (경인로→남부순환공항방향)	혼합형	1~4	264
6	남부순환로	오류IC 진입램프(경인로→남부순환로)	혼합형	6	152
7	남부순환로	광복교 지난지점(롯데 낙천대APT)+광복교 지난 횡단보도 앞	흡음형	4	75
8	남부순환로	구로IC교 전 우측	흡음형	3	96
9	노들로	선유로 진입램프(성산대교→양화대교 방향)우측, 당산초 앞	기타	2.5~4.5	129
10	노들로	선유로 진입램프(성산대교→양화대교 방향)우측, 공예고 앞	투명형	4	160
11	노들로	양화대교 진입램프(성산대교→양화대교 방향) 우측(1)	기타	3	89
12	노들로	양화대교 진입램프(성산대교→양화대교 방향) 우측(2)	투명형	4	142
13	노들로	여의하류IC 강마을 삼성APT 앞 (101~105동)	혼합형	6	268
14	노들로	여의하류IC 당산중학교 앞	혼합형	7	166

Ⅱ	주요점검사항

□ 기초부분

❍ 콘크리트 : 박리·박락 및 균열

❍ 철근 : 노출 및 부식

❍ 앵커볼트 : 주변부 파손, 균열 및 볼트 풀림

❍ 기초부분 : 침하 및 전도

□ 방음벽 부분

❍ 콘크리트 : 탈락, 파손, 찌그러짐, 흡음재 파손 등

❍ 지주 및 PLATE : 기울어짐, 볼트 체결상태, 녹 발생 등

❍ 부속자재 : CLIP 및 방음판 고정용 볼트 체결상태 등

❍ 기타 : 오염정도(먼지, 부착물, 고착물 등) 확인

Ⅲ	조치계획

□ 방음벽에 결함 발견 시, 내구성 확보를 위한 보수·보강 조치

❍ 경미한 손상

- 연간단가 활용하여 보수 조치

❍ 중대한 손상

- 안전조치 선행 후, 보수·보강 작업 실시하고 필요시 예산 배정 요청

Ⅳ	행정사항

□ 총괄부서(도로관리과)에 점검결과 제출 :‘18. 04. 30.

□ 관리카드 작성하여 점검 및 보수기록 유지 등 이력관리 철저

붙임 : 1. 방음벽 설치현황 및 작성양식(양식) 1부.

2. 주요 점검결과 및 조치계획(양식) 1부.  끝.