정기(일일)점검 보고서

문서번호	시설관리과-1028
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		주무관		시설관리과장
		석기철		강성수		김영후		04/23 한흥태

□ 점검시설물 : 반포천교 등 8개소

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
					직 급	성 명
1	반포천교	B=6.8m, L=90m	일반	1986	시설7급	석기철
2	서래1교	B=2.8m, L=42m	일반	2008
3	서래2교	B=2.8m, L=47m	일반	2008
4	서래3교	B=2.8m, L=45m	일반	2008
5	동작대교 남단 계단 (상류측)	B=1.5m, L=30m	-	-
6	동작대교 남단 계단 (하류측)	B=1.5m, L=30m	-	-
7	한강대교 남단 진입 경사로(상류측)	B=7m, L=69m	-	-
8	한강대교 남단 진입 경사로(하류측)	B=1.5m, L=78m	-	-
9	한강대교 남단 진입 계단(하류측)	B=1.2m, L=56m	-	-

□ 점 검 일 : 2018년 4월 18일(수)

□ 점 검 자 : 시설6급 김영후, 시설7급 석기철

□ 점검구간 : 교량, 계단, 경사로

□ 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획
1	반포천교	특이사항 없음	-	-
2	서래1교	특이사항 없음	-	-
3	서래2교	특이사항 없음	-	-
4	서래3교	특이사항 없음	-	-
5	동작대교 남단 계단(상류측)	특이사항 없음	-	-
6	동작대교 남단 계단(하류측)	특이사항 없음	-	-
7	한강대교 남단 진입 경사로(상류측)	급경사길로 미끄럼방지 시설 설치 필요	A=150㎡	미끄럼방지시설 설치
8	한강대교 남단 진입 경사로(하류측)	특이사항 없음	-	-
9	한강대교 남단 진입계단(하류측)	◦ 난간(경간당 B2.0×H1.0m) 난간 부식 ◦ 계단 콘크리트 노후 및 파손 ◦ 자전거 경사로 부식 ◦ 계단 경계연석 노후 및 파손 ◦ 계단 하부 철근 노출	◦ 난간 부식 : L=56m ◦ 계단 노후 및 파손 : B1.2×L56m ◦ 자전거 경사로 부식 : B0.3×L56m ◦ 연석 노후 및 파손 : L=112m	정비 또는 폐쇄 등 필요 [계단 옆 경사로(연번8)가 설치됨]

붙임  점검사진 1부.  끝.