문서번호	교량안전과-7114
결재일자	2018.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장
김용태	박동욱	04/24 한유석

특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최 계획

(개봉고가 성능개선 실시설계용역)

2018. 4

안전총괄본부

(교량안전과)

특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최 계획

(개봉고가 성능개선 실시설계용역)

중차량노선 시설물 성능개선(DB18→DB24)을 위해 시행 중인 「개봉고가 성능개선 실시설계용역」관련, 특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최계획을 보고 드림.

1		관련 근거

○ “수입물품 및 특정제품선정심사위원회 구성·운영 요령”

[행정1부시장 방침 제559호,'09.11.12]

○ “건설공사 공법선정 투명성 제고 방안”[행정2부시장 방침 제38호,'16.2.15]

○ “공법심의위원회 운영계획”[교량안전과-1943,'15.2.9]

2		용역 개요

○ 용 역 명 : 개봉고가 성능개선 실시설계용역

○ 과업내용 : 중차량노선 시설물 성능개선 실시설계

※ 위치도 및 현황사진 별도 붙임

○ 용역기간 : ‘17.6.1. ~ ‘18.6.30.

○ 계약금액 : 649,566천원

○ 도 급 사 : ㈜경동엔지니어링 외 2

○ 추진경과

− ‘17. 6. 1  : 용역 계약 및 착수

− ‘17.11.28 : 자문회의 개최

− ‘18. 2.21  : 자문회의 개최

− ‘18. 3.20  : 자문회의 개최

3		특정제품(공법) 선정 기준

○ 심사대상

− 공사금액 중 특정제품의 품명당 원가가 5천만원을 초과하는 경우

※ 1억원 이상인 일반업체의 관급자재 물품은 조달규정에 따라 2단계 경쟁 대상으로써 심사에서 제외, 조달청에 물품 선정 의뢰

− 공사 성격이나 특수한 기술 등으로 특정공법의 설계금액(제경비 제외)이 1억원을 초과하는 전문공사를 포함한 공사의 경우

○ 심사 상정 제품(공법) 수 : 최대 5개

− 현장 적용 가능 제품(공법) 중, 평균 견적가 대비 +20% 이상인 제품(공법) 제외

− 심도있는 심사를 위해 제품(공법)별로 최대 5개로 제한

※ 사전에 업체별 제품(공법) 설명서, 견적서 제출 요청(직인날인 포함)

○ 평가 기준

− 평가항목 : ① 구조안전성 / ② 시공용이성 및 안전성 / ③ 품질관리 및 유지관리

− 배    점 : 100점 만점

· 주요평가항목(1) : 40점(격차 5점)

· 일반평가항목(2) : 30점(격차 5점)

※ 제품(공법)별 특성에 맞춰 주요/일반평가항목 구분

− 평가 방법 : 상대평가(업체수별 배분)

○ 최종 선정 기준

− 심사위원 평가점수 합산 후, 산술평균(소수점 둘째자리에서 반올림)

− 평가 결과 최고점의 제품(공법)으로 선정

※ 동점일 경우 견적금액이 낮은 제품(공법)으로 선정

4		특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최

○ 일    시 : ********************

○ 심사대상 : 총 6건

− 교면포장(방수), 상부거더, 교량받침, 배수시설, 바닥판, 철거인양

※ 교면포장(방수) 공법은 “교면포장 기술심의회”를 대체하여 심의

○ 위원구성

− 위 원 장 : 교량안전과장 [간사 : 교량기획팀장]

− 위    원

· 교면포장(방수) : 6명(외부위원 3, 내부위원 2, 당연직 1)

연 번	구 분	성 명	소 속 (직위)	비 고
1	외 부	***	**********
2	〃	***	**************
3	〃	***	************
4	내 부	***	****************	공통
5	〃	***	*****************	공통
6	당연직	***	*****************

· 상부거더 등 5개 : 5명(외부위원 3, 내부위원 2)

연 번	구 분	성 명	소 속 (직위)	비 고
1	외 부	***	**************
2	〃	***	****************
3	〃	***	**********
4	내 부	***	****************	공통
5	〃	***	*****************	공통

○ 위원회 운영

− 진행 순서 : 제품(공법) 설명 → 질의응답 → 평가 → 의결

· 공법선정 순서 : 교면포장(방수) → 상부거더 등 5건

※ 교면포장(방수)은 “교면포장 기술심의회” 위원이 평가(의결) 후, 심의위원 교체

− 세부 절차

· 업체에서 제출한 공법설명서를 위원에게 배부

· 용역사(사업책임기술자)와 위원간 질의응답 및 토론 후, 평가(채점)

· 평가점수 집계 후, 최고점 제품(공법)으로 선정 의결

붙임 : 1. 상정 제품(공법) 내역 1부.

2. 제품(공법) 비교안 1부.

3. 심사 평가표(위원별) 1부.

4. 검토의견서 1부.

5. 심사위원회 의결서 1부.  끝.