문서번호	도시철도토목부-5008
결재일자	2018.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
이재선		호경수	04/25 이도헌
협 조
	주무관			代정삼기

「서울지하철 9호선 3단계 건설사업 사후환경영향조사용역」

2018년 사후환경영향조사 결과 보고(1분기)

2018. 4.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울지하철 9호선 3단계 건설사업 사후환경영향조사용역』

2018년 사후환경영향조사 결과 보고(1분기)

「지하철9호선 3단계 건설사업 사후환경영향조사용역」 과업수행과 관련하여 ‘18년도 1분기 사후환경영향조사 결과에 대한 보고임.

※환경부(대외[발])-2018-766호(2018.4.23)와 관련임.

▢ 관련근거

○ 환경영향평가법 제35조(협의내용의 이행 등)

- 사업자의 협의내용 이행, 협의내용 관리대장에 이행 상황 기록‧공사현장 비치, 협의내용 관리책임자 지정‧통보

○ 환경영향평가법 제36조(사후환경영향조사)

- 사업자의 사후환경영향조사 결과 통보, 필요시 환경피해방지 조치

○ 과업내용서 Ⅶ.3(분기별 조사결과 보고)

- 수급자는 매 분기별 사후환경영향조사결과 및 협의내용 이행현황을 정리하여 분기별 보고서를 작성 제출한다

▢ 대상 사업장 : 6개 공구

○ 서울지하철 9호선 3단계 918공구 ~ 923공구

▢ 현장조사주요내용

○ 사업장 환경영향조사

- 대기질, 수질(지표수, 지하수위), 소음, 진동, 동․식물상

○ 환경영향평가 협의내용 이행결과

- 대기질, 수환경, 토지환경, 친환경적 자원순환, 소음․진동

구 분		조 사 일	지점 및 항목		조 사 결 과	목표기준
대 기 질		18.3.27∼30	6지점	PM-10	57.6∼59.3㎍/㎥	100㎍/㎥
				NO2	0.030∼0.035ppm	0.060ppm
수 질	지표수	18.3.7, 9	3지점	pH DO BOD SS	7.8∼8.2 10.4∼11.5㎎/L 1.3∼2.6㎎/L 2.8∼8.0㎎/L	-
	지하수	18.3.7, 9	8지점	NH3-N NO3-N KMnO4 Cl- 경도 총대장균군, Cd, Hg, Cr6+, CN, F	0.02∼0.15㎎/L 1.0∼3.9㎎/L 1.1∼10.3㎎/L 19.9∼107.1㎎/L 93∼294㎎/L 불검출 불검출	-
	지하수위	-	공구별 지하수 관측공		안정적 수위 변위 유지	-
소 음		18.3.27∼28	6지점	소음도	주간 57.4∼69.7dB(A)(초과)	65.0dB(A)
					야간 49.7∼61.2dB(A)(초과)	50.0dB(A)
진 동		18.3.27	6지점	진동레벨	주간 28.1∼45.5dB(V)	65.0㏈(V)
					야간 24.5∼41.1dB(V)	60.0㏈(V)
토 양		18.3.7, 9	18지점	Pb Cu Cr6+, TPH, BTEX, As, Hg, Cd, CN, 유기인, 페놀, PCE	5.159∼18.916㎎/kg 9.319∼25.374㎎/kg 불검출 불검출 불검출	-
동· 식물상	동물상	18.3.8	주변지역(탄천, 성내천)		조류 : 17과 26종 어류 : 3과 4종	-
	기타	18.3.8	생태경관보전지역 송파구 방이동		하천(성내천, 탄천), 습지(둔촌동, 방이동) 직접적 영향 없음 보호수 2주 생육상태 양호	-

▢ 환경영향조사 결과

▢ 환경영향평가 협의내용 이행결과

구 분	주요 협의 및 이행내용
1. 대 기	① 인력 고압살수 실시 및 살수차 운행 ② 방진망 설치 ③ 덤프차량 덮개 설치 ④ 공사시 터널환기설비(송기식) 설치 및 작업장 환기시설 실시 ⑤ 공사장 주변 측정지점 대기환경기준 만족
2. 수 질	① 현장사무소 발생오수 하수종말처리시설로 연계처리 ② 현장내 간이화장실 설치 운영 ③ 개착구간 복공판 설치 및 발생사토 즉시 외부반출 ④ 터널폐수처리시설 설치, 적정 운영 및 폐쇄 신고(전 공구 폐쇄완료) ⑤ 성내천구간 쉬트파일 및 콘크리트 옹벽 시공 ⑥ 관측공 적정운영 및 지하수위 계측실시(안정적 수위변위 유지) ⑦ 지표수 하천수질 환경기준 Ib～Ⅱ등급, 지하수 생활용수 수질기준 만족
3. 토 양	① 폐유보관소 설치 및 적정 운영 ② 분뇨 수거 및 적정 처리 ③ 토양 측정지점 토양오염우려기준 1지역 기준 만족
4. 소음 ‧ 진동	① 개착구간 토공 굴착시 가설방음판넬 설치 및 항타시 이동식 에어방음벽 운영 - 당초 계획 이상 추가설치 운영, 일부구간은 주민요청으로 철거 ② 민원 발생 예상지 건물직하부 통과구간 터널공사 완료 - 아시아선수촌 삼거리, 올림픽컨벤션센터 ③ 주간작업 위주 공사, 교통혼잡 발생예상지역은 인근 주민에 사전 공고 후 진행 ④ 복공판 및 도로 단차부 포장 보수 실시로 소음‧진동 발생 최소화 ⑤ 공사장 주변 주간, 야간 생활소음 규제기준 일부 상회 - 현재 대부분 지하구간 작업, 배경소음(생활 및 교통소음)이 주원인
5. 친환경적 자원순환	① 건설폐기물 : 현장내 임시 적정보관 및 전문처리업체에 위탁처리 ② 지정폐기물 : 폐유류 등 전량수거, 전문처리업체 위탁처리 ③ 생활폐기물 : 분리수거함 설치, 분리수거 후 처리

※ 첨부 : 협의내용 이행 현황

▢ 사후환경 조사 세부내용

○ 대기질

- 측정지점 : 6개소(A-1~6)

- 측정결과 : 6개 측정지점에서 기준치(PM-10 24시간 평균: 100㎍/㎥, NO2 24시간 평균: 0.06ppm)이하로 관리기준 만족

○ 수  질(지표수질, 지하수)

- 측정지점 : 11개소 - 지표수질 3개소(W-1~3), 지하수질 8개소(GW-1~8)

- 측정결과 : 지표수질 3개 측정지점(W-1~3)에서 BOD 기준 Ib~Ⅱ등급으로 나타남, 지하수질은 8개 측정지점(GW-1~8) 전지점에서 지하수 생활용수 기준 이하로 생활용수 기준 만족

○ 소  음

- 측정지점 : 6개소(N-1~6)

- 측정결과 : 주간소음 6개 측정지점(N-1~6) 중 2개 지점 (N-1, N-3)에서 생활소음 규제기준[주간: 65dB(A)] 이상으로 나타남, 야간소음은 6개 측정지점(N-1~6) 중 4개 지점 (N-1,3,4,6)에서 생활소음 규제기준[야간: 50dB(A)] 이상으로 나타남

▪ N-1(잠실서울외과,918공구): 주간: 69.7dB(A) 야간: 61.2dB(A)
(주‧야간소음 관리기준 초과)

▪ N-3(해태그린빌라트,921공구): 주간: 65.0dB(A), 야간: 58.1dB(A) (주‧야간소음 관리기준 초과)

▪ N-4(올림픽선수촌아파트,922공구): 주간: 61.6dB(A), 야간: 54.3dB(A)
(야간소음 관리기준 초과)

▪ N-6(보훈병원,923공구): 주간: 58.4dB(A), 야간: 55.2dB(A)
(야간소음 관리기준 초과)

○ 진  동

- 측정지점 : 6개소(V-1~6)

- 측정결과 : 주‧야간진동 6개 측정지점(V-1~6)에서 생활진동 규제기준
[주간: 65dB(V), 야간: 60dB (V)] 이하로 관리기준 만족

○ 토  양

- 측정지점 : 18개소(S-1~18)

- 측정결과 : 사후환경조사 측정 결과 토양은 18개 측정지점에서 토양오염우려기준 1지역 기준 만족

▢ 보고자 의견

○ ‘서울 지하철 9호선 3단계 건설사업 사후환경영향조사용역’ 과업수행 사후환경영향조사 결과 일부 사업장 주․야간 소음의 경우 소음 관리 기준치 초과 측정 되었으나,

○ 작업이 없는 점심시간이나 야간에도 관리 기준치를 초과한 것으로 보아 생활소음 및 교통소음에 의한 원인이 주요할 것으로 사료되나 현장 공사 소음도 무시할 수 없으므로 소음 민원발생 예방을 위한 환경영향 저감대책을 충실히 이행하고 해당 사업장의 공사중 발생 소음 주의가 필요함

○ 기타환경(대기질, 수질, 진동, 토양)요인은 관리 기준치에 적합한 수치임.

○ 9호선 3단계 건설사업장 사후환경영향은 지속적으로 환경 기준치에 만족토록 현장 환경관리하고자 함

▢ 행정사항

○ 1분기 환경영향조사결과 보고서 배부(6개 사업장 각 2부씩 총 12부).

○ 환경영향평가 협의내용의 미이행 사업장 이행조치 업무지시.

붙임 1. 관련공문 1부.

2. 사후환경영향조사 결과 요약보고서 1부.  끝.