문서번호	시설관리과-3959
결재일자	2018.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		정윤홍	05/08 강신재
협조	★주무관		정은화
	주무관		유세종

상수도 맨홀(밸브실) 관리방안 개선

2018. 5.

상수도사업본부

(시설관리과)

상수도 맨홀(밸브실) 관리방안 개선

상수도맨홀 데이터 구축을 통한 맨홀의 체계적인 정비 및 관리에 있어 효율적인 운영방안을 마련하고자 관리방안 개선(안)을 보고 드림.

Ⅰ		맨홀현황

□ 맨홀관리 최근동향

□ 도로상 설치된 시설물로 인한 도로함몰 등 으로부터 시민의 안전을 보호하기 위한 안전관리 방안 강화의식 증대

□ 도로상 설치된 시설물(맨홀)에 대한 정기적인 점검 법적 규정마련

	< 맨홀관리 규정>
․ 관련규정 : 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부, 2015. 9. 1. 제정) 도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울시, 2016. 7. 20.) ․ 주요내용 : 도로상 설치된 모든 맨홀에 대한 점검 의무화(정기․긴급․정밀점검)

□ 상수도 맨홀현황(GIS상)

(2018.5.3.일 기준)

구분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
계	212,825	32,888	27,587	30,157	20,311	25,711	34,578	23,680	17,913
구형	13,725	1,645	1,590	2,406	1,005	1,821	1,799	2,180	1,279
원형	156,054	23,488	20,819	21,019	14,473	19,077	26,285	17,527	13,366
중형	31,917	5,091	3,395	5,066	4,112	3,810	5,146	2,711	2,586
소형	9,367	2,284	1,430	1,552	668	735	1,075	1,111	512
기타	1,762	380	353	114	53	268	273	151	170

Ⅱ		관리상 문제점

□ 규정 마련 등 최근 맨홀에 대한 관리방안이 강화 되었으나, 현재 서울시 상수도 맨홀(밸브실)에 대한 자료관리는 미비한 실정임.

	< 맨홀관리 실태>
․ GIS상 맨홀의 속성(정보)은 밸브속성 일부를 그대로 반영(설치일, 철개종류) ․ 현재 맨홀정보는 밸브속성과 연동되어 있어 맨홀보수 시 변동사항이 반영 안됨. ※ ‘12년 설치된 밸브실에 대해 ‘17년 맨홀만 보수했을 시 맨홀설치일은 ’12년으로 표기됨. ․ 또한 당초 맨홀 생성시 밸브를 기초로 생성되어 정확한 맨홀수량파악이 어려움(통합밸브실의 경우 맨홀의 수량이 밸브 수량만큼 표기) ※ 통합밸브실내 밸브류가 3개소(제수 1, 공기1, 신축1)일시 맨홀의 수량이 3개소 임.

□ 규정 마련 등 최근 맨홀에 대한 관리방안이 강화 되었고, 이에따라 맨홀에 대한 점검자료가 축척되고 있으나 축척된 데이터를 보관하고 활용할 수 있는 방안 마련이 필요.

	< 맨홀점검 >
․ 대 상 : 도로상에 설치된 모든 맨홀 ․ 점검시기 : 정기점검(상하반기 각1회), 정밀점검(2년 1회) ․ 점검내용 : 맨홀내부(구조체 손상여부 및 재료시험 등), 맨홀외부(뚜껑 및 포장상태 등) ☞ 도로상 맨홀 143,355개소(포장도로시스템상) 점검 데이터 자료 구축 가능.

Ⅲ		개선할 사항

□ 맨홀 속성조사표 작성 의무화

□ 각종 공사로 밸브설치 및 보수시 맨홀에 대한 속성조사표를 별도로 작성하여 GIS 업로드

□ GIS 맨홀시스템 개선

□ 시설물(맨홀)현황 검색 기능 추가

․ 시설물(맨홀)검색기능 추가 ☞ 기본검색기능 추가로 사업소별, 형식별 맨홀수량 파악 가능 ☞ 상세검색기능 추가로 내용별 불량맨홀 파악가능

□ 메인 속성창에서 맨홀점검표 표출기능 추가

․ 속성검색에서 점검표 표출 ☞ 각 맨홀의 속성검색시 맨홀점검표를 생성할 수 있도록 기능추가

□ 맨홀점검 적출내역 및 조치결과 일괄검색 기능 추가

․ 시설물관리에서 맨홀점검결과 검색기능 추가 ☞ 점검결과 자료에 대한 적출내용 및 정비현황을 일괄 확인할 수 있도록 기능 개선

□ 법에 따라 시행하는 맨홀점검 용역 결과 GIS 등록

□ 맨홀 정밀점검 용역 결과물을 본청 포장도로관리시스템에 입력하고 있으나, 안전등급만 등록(아래 그림)되어 세부 적출내용은 확인불가(문서 별도확인)

□ 용역 결과물(도로상맨홀)에 대한 세부 점검내용을 GIS에 등록하여 체계적으로 관리함은 물론 도로상맨홀 외 모든 상수도 맨홀도 GIS로 관리

Ⅳ		향후계획

□ 시스템 개선양식 공간정보과 협의

□ 맨홀점검용역 과업에 GIS 업로드 양식 작성토록 과업내용 추가(시스템 개선 후)

□ 각종 공사로 인한 맨홀 설치 및 보수시 GIS 속성자료 작성토록 사업소 통보(시스템 개선 후)

붙임 : 맨홀 점검 일괄업로드 양식 1부. 끝.