문서번호	한양도성연구소-849
결재일자	2018.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		한양도성연구소장		서울역사박물관장
옥정원		최형수		05/09 송인호
협 조
	학예연구부장				박현욱
	보존과학과장				양필승

동대문역사문화공원 야외유구전시장 보존 및 관리 자문회의 결과 보고

2018. 5

서울역사박물관

(한양도성연구소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

동대문역사문화공원 야외 유구전시장

보존 및 관리 자문회의 결과 보고

동대문역사문화공원 내 야외유구전시장의 보존처리 및 관리 방향과 관련하여 전문가의 자문회의 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		회의 개요

□ 일  시: 2018. 4. 27(금), 16~18시

□ 장  소: 동대문역사문화공원 어울림 광장

□ 참석자

○ 자문위원: 이오희(전 문화재청 문화재위원), 위광철(한서대 문화재보존학과 교수), 양필승(서울역사박물관 보존과학과장)

○ 한양도성연구소: 한양도성연구소장, 담당자

○ 서울디자인재단: DDP시설팀 담당자 및 직원

□ 자문안건

○ 어울림광장 유구전시장 흙쓸림 현상을 방지하기 위해 심어 놓은 식물(맥문동) 제거 및 향후 토양 강화 처리 방안

○ 집수시설1, 2의 관리 방안 검토

○ 전체 야외 유구전시장 중장기 관리 방안 검토

2		주요 자문 내용

□ 어울림 광장 흙쓸림 현상 방지를 위한 관리 방안

○ 현황

- DDP천장에서 물이 떨어지는 지점에 물웅덩이가 생기면서 흙이 쓸리는 현상을 막기 위해 몇 년 동안 잔디를 식재하였으나 햇빛이 들어오지 않는 곳은 잔디가 자리잡지 못함

- 현재 잔디 대신 맥문동(음지 식물)을 심어 놓았으나 장기적으로 유구에 문제를 줄 수 있는 식물이기 때문에 맥문동을 제거하는 동시에 유구의 흙쓸림 현상을 방지할 수 있는 방안을 모색해야 함

○ 단기 방안

- 빗물이 한쪽으로 흐르는 것이 가장 큰 문제이므로 유구의 석축을 올려서 전체 수평이 맞도록 복토를 하는 동시에 배수 시설을 보강하여 빗물을 사방으로 분산 시키도록 함

- 또한 그동안 사용한 약품 대신 종류가 다른 약품을 사용하여 낙수 지점 토양을 더 강하게 처리하면서 꾸준히 상태를 체크

- 현재 심어 놓은 맥문동은 유구를 보존 처리 하면서 제거하도록 함

- 보존 처리 후에는 비가 올 때 천막으로 덮어주고 비가 그친 후 골이 생긴 곳에 평탄화 작업을 해주면서 관리

- 낙수 지점 흙쓸림 현상은 구조적인 문제이기 때문에 지금은 어떤 보존 처리를 해도 계속 문제가 생기게 되므로 수시로 관리해 주는 방법 밖에 없음

○ 중장기 방안

- 어울림광장 유구전시장을 전체적으로 경사를 줘야 배수 문제를 해결 할 수 있을 것임

- 유구와 경계석이 분리되는 곳에 턱을 높이고 경계석 주변으로 배수 시설을 보강하여 빗물이 흐르도록 해야 함

- 현재 있는 맨홀(배수 시설)은 역할을 하나도 하지 못함, 사방에서 빗물이 흘러와도 배수가 잘 되는 맨홀로 교체하고 지대를 높이는 방안이 필요함

- 향후 어떤 약품을 사용해서 흙을 강화 처리 할 것인가는 실험이 필요한 문제이므로 빠른 시일 내에 여러 가지 실험을 해서 가장 나은 강화제를 찾아내야 할 것임

□ 집수시설 1, 2 관리 방안

○ 현재 유구가 안정화 되어 있는 상태이며 원래 물을 담아 놓는 용도로 사용했던 시설이므로 여름에 물을 채워넣거나 겨울에 물을 빼는 것은 문제가 없어 보임

○ 녹조현상을 방지하기 위해 수생식물을 심는 것은 불가피한 조치이나 연못처럼 보이는 너무 과한 식재는 지양해야 함

□ 전체 야외 유구전시장 중장기 관리 방안 검토

○ 어디에도 완벽한 보존 처리란 없음, 따라서 주기적으로 꾸준하게 손을 봐줘야 함

○ 유구전시장 자체의 구조적인 보강이 필요하나 지금 당장은 어렵기 때문에 동대문역사문화공원 개편 기본 계획에 따라서 유구전시장 전체를 개편하면서 해결

3		향후 계획

□ 자문회의 의견을 토대로 서울디자인재단 시설팀과의 협의 후 장마철이 시작되기 전에 어울림광장 유구전시장 보수·보존 처리 실시.  끝.