등록번호

안전치수과-8471

주무관

하수팀장

안전치수과장

안전건설국장

등록일자

2018.5.10.

안동욱

박종하

최영수

전결 05/11

代문한경

결재일자

2018.5.11.

공개구분

부분공개(5)

협조

관내 하수관거(사각형거) 안전점검 시행 결과보고

안전건설국

(안전치수과)

관내 하수관거(사각형거) 안전점검 시행 결과보고

관내 하수관거(사각형거)의 노후화로 인한 도로함몰 등 안전사고 및 침수피해 예방을 위하여 안전점검을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

추진근거

「서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례」 제45조(안전점검의 실시)

안전치수과-4243호(2018. 3. 14.) : 관내 사각형거 안전점검 시행계획

점검개요

점검기간 : 2018. 3. 15. ~ 4. 30. (45일간)

점 검 자 : 총18명 (안전치수과 직원10, 공무직8)

점검방법 : 사각형거 내부 육안조사 및 CCTV조사

사각형거 현황

관내 하수관로(사각형거) 현황

구 분		연 장	비 고
하 수 관 로	원 형 관 거	242,844m
	사 각 형 거	23,802m	붙임1 참조

사각형거 보수·보강공사 현황

- 최근 ‘12년부터 현재까지 사각형거 보수보강 시공연장은 L= 3.8km임

연 도	합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017
예산 (백만원)	5,833	1,500	1,567	879	-	1,387	500 (원형관거포함)
연장(m)	3,752	575	998	416	-	1,656	107

사각형거 점검결과

즉시보수가 필요한 중대한 결함 사항 : 회현동 1개소

- 비굴착전체보수 : D1500mm, L=25m

- 사업비 : 25m×1,500천원 = 37,500천원

▶ 노후콘크리트관(칼라관) 이음부 이격 발생으로 보수 필요함

▶ 서울역 횡단 하수관거 준설 실시

장기검토 및 정밀점검이 필요한 사각형거의 지속적 모니터링 실시

점검결과 요약표

구분	규격(m)	연장(m)	점검결과 및 조치사항	비고
계		5,534	10개소
회현동	□1.0×1.5 ~ 3□2.3×2.3	775	즉시보수 조치(하수시설물 및 준설 연간단가)	붙임2 참조
필동	□1.0×1.0 ~ □2.0×3.0	638	정밀점검 필요
장충동	□3.5×1.8 ~ □4.0×1.8	397	정밀점검 필요
광희동	□3.5×1.8 ~ □3.5×2.0	320	정밀점검 필요
신당동	□2.0×2.0 ~ □2.0×1.4	105	사각형거 내부 상태 양호
다산동	□1.5×1.0 ~ 2□2.5×2.0	1,200	상태 양호 (‘09년 보수보강공사 시행구간)
신당5동	□1.5×1.5 ~ □2.0×2.0	354	- 내부상태가 불량 - 금년도 발주사업인 ‘황학동 사각형거 보수보강 공사’와 연결되는 하수관임. - 추가구간 사업으로 보수예정
동화동	□1.4×1.0 ~ □2.0×2.0	920	사각형거 내부 상태 양호
황학동	□1.8×1.8	535	‘18년도 현재 보수보강 공사 시행중
중림동	3□3.0×3.0	290	사각형거 내부 상태 양호

향후계획

정밀점검이 필요한 구간에 대하여 서울시 정밀점검용역비 및 재난관리기금을 사용하여 보수보강 시행

관내 하수관거(사각형거) 조사결과 수합·관리

지속적으로 하수관거(사각형거) 조사하여 안전 및 침수피해 사전 해소

붙임 1) 관내 사각형거 현황 1부.

2) 관내 사각형거 점검결과 각1부.  끝.