＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서울물연구원
수신	국립환경과학원장(상하수도연구과장)
(경유)
제목	색도 측정방법과 단위 변경에 대한 (재)건의

1. 국민의 건강과 쾌적한 삶을 위해 노력하시는 귀 기관에 감사드립니다.

2. 먹는물수질공정시험기준(수돗물, 샘물, 지하수 등) 색도 측정방법인 비색법의 경우, 시험자의 육안에 의한 단순 비교방법으로 정확하고 신뢰성 있는 분석결과를 얻기 어려워 신속하고 신뢰성 있는 색도 측정방법인 분광학적 색도측정방법(색도계법「Apha Gardner 또는 Apha Color」, 10분할법)으로 변경 및 추가를 건의하며

3. 색도 단위의 경우, 현재 도(°)를 사용하고 있으나 국제 학술분야의 색도 분석결과 표시에 제약을 초래하므로 국제단위인 TCU (CU) 로 변경을 건의 합니다.

4. 또한“수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법”의 색도 측정방법의 경우, 3원색을 이용한 3색 색도법과 분광학적 색도 측정방법이 혼용되어 색도 측정이 불가능할뿐 아니라 존재하지도 않은 색도 측정방법을 채택하고 있어 시험방법 자체를 재검토하시기를 건의합니다.

가. 변경내용

1) 먹는물수질공정시험기준 : 색도 측정방법

구 분	현 행 (변경 전)	개 정 (변경 후)	비 고
측정방법	비색법	○분광학적측정방법(다중파장법) - 색도계법『Apha Gardner (≒ Apha Color)』 - 10분할법	변경 또는 추가
단위	도 (°)	TCU (CU)	변경 또는 추가
결과표시	소수점 첫째자리 (예, 4.2도)	자연수 (예, 4도 또는 4 TCU)	변경

※ TCU (true color unit), CU (color unit)

○ 색도계법(Apha Gardner) : 물속의 색도 측정에 가장 적합한 측정방법이며, 광원에서 시료를 투과한 가시광선영역의 파장(약 380~760 nm)을 5 nm 또는 10 nm  간격으로 검출기(PDA)로 측정하는 방법

○ 10분할법 : 수질오염공정시험기준의 색도 측정방법으로 고전적인 색도측정방법임. UV/Vis 측정기기에 측정방법(측정 프로그램)을 설치할 경우, UV/Vis를 이용하여 선택 파장을 측정한 후 Exel Macro 프로그램으로 다시 환산해서 색도를 산출해야 하는 불편함이 있으며, 10분할법의 소수점자리까지의(예, 435.5 nm) 30개 파장을 동시에 검출기로 검출하기가 매우 어려움(현재 시판되는 UV/Vis 측정기기에 설치되어 있는 검출기(PDA)로는 거의 불가능함)

2) 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법 : 색도 측정방법

구 분	현 행 (변경 전)	개 정 (변경 후)	비고
측정방법	○ 측정원리 : 3색 색도법 - 측정값 : L*, a*, b* 값 ○ 측정방법 : 분광학적 색도 측정방법 - 측정값 : 도(°) 또는 NTU	○분광학적측정방법 - 색도계법 『Apha Gardner (≒ Apha Color)』 - 10분할법	변경
단위	도 (°)	TCU (CU)	변경
결과표시	소수점 첫째자리 (예, 4.2도)	자연수 (예, 4도 또는 4 TCU)	변경

○  현행 위생안전기준 색도 측정방법은 측정원리는 3색 색도법이며, 측정방법은 분광학적 색도 측정방법으로 시험방법 재검토가 필요함

끝.

	서울물연구원장
★주무관	정관조		신물질분석과장	박영복		수질분석부장	전결 05/14 김복순
협조자
시행	신물질분석과-360	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	02-3146-1761	/전송	02-3146-1759	/	jgj730@seoul.go.kr	/	대시민공개