문서번호	도로포장연구센터-750
결재일자	2018.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
윤진성		백종은	05/29 한민희
협조
	주무관		이창민

광진구내 도로(구도) 공동 탐사 결과보고

2018. 5.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

광진구내 도로(구도) 공동 탐사 결과보고

영화사로 외 11개 노선(구도 구간)에 대한 도로하부 공동탐사를 수행하고 그 결과를 보고함

□ 관련문서

○ 도로(구도) 동공 탐사 의뢰(광진구 도로과-14179호. 2017.09.29.)

○ 요청구간(구도) 동공탐사 수행일정 및 협조사항 통보

(도로포장연구센터-3109호. 2017.10.26.)

□ 탐사개요

○ 탐사목적

- 공동 및 침하가 발생 이력이 있는 광진구내 구도(집산도로) 구간에 대하여 도로하부 공동탐사를 수행하여, 도로함몰을 사전에 예방하고자 함

○ 탐사기간

- 자료취득 : 2017.11.28.~12.20.

- 자료분석 : 2018.01.05.~04.30.

- 공동확인 : 2018.05.01.~05.24.

○ 탐사위치 및 수량(붙임1. 세부위치도 참조)

- 광진구내 구도 영화사로 외 11개 노선

구 분	도로명	도로연장(km)	탐사연장(km)
계		****	****
광진구	****	****	***
	****	****	***
	****	****	***
	***	****	***
	*****	****	****
	***	****	***
	*****	****	****
	*****	****	****
	****	****	*****
	******	****	****
	***	****	****
	**************	****	****

○ 탐사장비

구 분	주요사양	장비사진
1차 탐사 (차량형GPR)	- 도로하부 공동의심지점(분석공동) 파악 - 운행속도 : 15km/h 이상 - 조사폭 : 2m - 조사심도 : 1m(800MHz 멀티안테나) - 주변 CCTV 영상, 지도 연동
2차 조사 (핸드형GPR, 천공, 영상촬영)	- 분석공동에 대한 공동유무 및 규모 파악 - 핸드형 GPR 조사심도 : 1m (800MHz 단채널안테나) - 직경 50mm 천공. 심도별 360° 영상촬영

※ 차량형GPR은 장비 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사 가능

□ 탐사결과

○ ********************************************

- *********************************

- ******************************************

※ 서울시 공동기준 : 지중 평면상 좁은 폭 0.5m 이상, 면적 0.5㎡ 이상, 빈 공간 높이 0.2m 이상

- **********************************

구 분	도로명	분석공동	천공	공동발견	기준미달
		(개)
계		**	**	**	*
광진구	****	*	*	*	*
	****	*	*	*	*
	****	*	*	*	*
	***	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*
	***	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*
	****	*	*	*	*
	******	*	*	*	*
	***	*	*	*	*
	**************	*	*	*	*

붙임 1. 세부위치도.

2. 공동탐사보고서.  끝.