문서번호	도시철도토목부-6717
결재일자	2018.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
안태현		방영복	06/04 代윤방식
협 조
	주무관			유원하

우기대비 재난취약시설(건설공사장)

안전점검 실시계획

2018. 06.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

우기대비 재난취약시설 안전점검 실시계획

2018년 우기를 대비하여 우리부서에서 시행중인 도시철도 건설공사장 내 우기대비 재난취약시설 등에 대한 일제 안전점검 실시하여 재난을 효과적으로 예방하고자 함.

1		추 진 근 거

○ 2018년 풍수해대책 추진계획

【방재시설부-3786(2018.03.26.)】

○ 우기대비 재난취약시설 안전점검 추진계획 통보

【시설안전과-7348(2018.05.18.)】

【방재시설부-6568(2018.05.21.)】

2		점 검 계 획

○ 대상현장 : 8개소

‣ 서울지하철 9호선 3단계 건설공사 : 6개 현장(918~923공구)

‣ 하남선(5호선 연장) 건설공사 : 2개 현장(1-1공구, 1-2공구)

○ 점검기간 : ‘18. 06. 01. ~ ’18. 06. 22.

‣ 조치기한 : ‘18.06.18. ~ ’18.06.22.

○ 점검방법

‣ 유관기관 및 공사관리관, 기술지원건설사업기술자, 책임감리원, 현장소장 합동점검

○ 주요 점검사항

‣ 우기대비 안전관리 계획의 작성 및 관리상태

‣ 수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태

‣ 비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비 여부

‣ 굴착지반 관리상태 및 석축, 옹벽 등 구조물의 변형 발생 유무

‣ 사면, 절개지 등의 붕괴위험 및 토사유실, 배수관리상태

‣ 공사현장 차수판, 트렌치 등 배수로 및 하수관로, 집수정 점검

‣ 구조물 및 방수부위 균열 및 누수 여부 점검

3		행 정 사 항

○ 조치내용

‣ 조치기간 : 2018. 6. 18 ~ 6. 22

‣ 조치방법 : 경미한 사항 → 즉시 현장 조치

구조적 검토 필요사항 → 5일이내 계획수립 및 조치완료

○ 결과제출 : 2018. 6. 22(금)까지(별첨 2,3 제출양식)

※‘18.06.26.(화)까지 점검결과 방재시설부 제출

붙 임  1) 안전점검 추진계획 1부

2) 분야별 안전점검표(양식 2) 1부

3) 우기대비 재난취약시설 안전점검 결과(양식 3) 1부. 끝.