문서번호	시설관리과-15895
결재일자	2018.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
노운학	박종일	최명익		06/05 代서재식
협 조	급수운영과장		代권기섭
	기전팀장		정인주
	주무관		代박종대
	주무관		박행종
	주무관		박윤선

2018년 우기 대비 안전취약시설 안전점검 추진계획

2018. 6.

동부수도사업소

『2018년 우기 대비』

안전취약시설 안전점검 추진계획

2018년 여름철 태풍 및 호우에 대비하여 상수도시설물 및 공사장의 재난취약시설에 대한 안전점검 계획을 보고 드림.

Ⅰ				관련근거
		c

□ 우기 대비 안전취약시설 안전점검 추진계획 통보(시설안전과-7348,`18.5.17.)

□ 우기 대비 안전취약시설 안전점검 추진계획 알림(시설과-2013, `18.5.28.)

Ⅱ				점검대상
		c

□ 상수도 시설물 점검대상

구분	배수지		가압시설		조압수조	현수관로	제어센터	공공청사
	지역	1,2차	유,무인	증압
개소	*		**		*	*** ********	***	***********
	*	*	*	**

□ 상수도 공사장 점검대상

○ 노후 송․배수관 정비공사

연번	공 사 명	규모	사업비 (백만원)	공사기간
1	화양동21-6~자양동206-2간 송배수관 정비공사	D=500㎜, L=1,500m	1,903	`18.5.17.~12.18.
2	군자교 ~ 아차산배수지간 송배수관 정비공사	D=700~1000㎜, L=42m(폐쇄D=900~1350㎜, L=2,600m)	890	`18.5.28.~12.23.
3	군자역 ~ 화양삼거리간 송배수관 정비공사	D=300㎜, L=510m	486	`18.5.4.~9.30.

- 1 -

○ 노후 배․급수관 정비공사

연번	공 사 명	규모	사업비 (백만원)	공사기간
1	금호동4가578~641 외 3개소 배급수관 정비공사	D=15~300㎜, L=1,400m	727	`18.4.17.~11.6.
2	성수동2가230~231-1외 5개소 배급수관 정비공사	D=15~300㎜, L=1,300m	394	`18.4.20.~11.22.
3	용두동222-2~233-26번지 외 7개소 배급수관 정비공사	D=15~300㎜, L=1,779m	530	`18.4.23.~11.29.
4	전농동103-287~103-377 외 5개소 배급수관 정비공사	D=15~300㎜, L=1,647m	572	`18.4.9.~11.15.
5	청량리동산4-1~회기동60-108번지 외 5개소 배급수관 정비공사	D=15~300㎜, L=1,521m	430	`18.4.23.~12.16.
6	장안동 92-12~92-17번지 외 11개소 배급수관 정비공사	D=15~300㎜, L=1,592m	507	`18.4.2.~11.27.

Ⅲ				점검계획
		c

□ 점검 및 정비기간 : 2018.6.11.~6.22.

□ 점검방법 : 시설물 및 공사장 담당별 안전점검

구분	상수도시설물		상수도공사장
	배수지, 가압장 등	공공청사	송배수관 정비공사	배급수관 정비공사
주관부서	급수운영과, 시설관리과	행정지원과	급수운영과, 시설관리과	급수운영과, 시설관리과
점검반 구성	기전시설 담당 토목시설 각과 시설물 담당	행정지원과 (청사담당)	공사담당 시설관리공단	공사담당 시설관리공단

※ 연간단가(장기계속단가계약)공사는 자체 안전점검 지속

□ 주요점검 사항

○ 전반적인 외관형태를 관찰하여 계절적으로 우기에 발생할 수 있는 붕괴 등 위험요인

○ 안전상에 문제가 있는 손상·결함사항, 시설물의 기능적 위험요인

○ 재난위험요인을 시설물 제원, 도면, 자체점검표 등과 비교하여 위험도 진행 상황을               점검하고, 그간의 보수·보강 등 안전조치 확인

- 2 -

○ 설계도 및 시설물(또는 건축물) 관리대장이 존재하지 않는 소규모 또는           노후시설인 경우 계절적 위험특성을 고려할 것

□ 점검결과 조치

○ 단순 지적사항 : 현장에서 즉시 시정조치하고 결과를 전․후 사진 첨부 제출

○ 주요 지적사항 : 부서장 책임하에 보완시공 및 별도 관리대책 마련

○ 주요 지적사항에 대한 조치결과 확인점검 실시(각 부서)

○ 중대한 결함 및 징후 발생시 시설안전부 시설과로 즉시 보고

Ⅳ				행정사항
		c

□ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 입력

⇒ 점검일로부터 7일이내 점검결과 입력

□ 점검결과 제출

○ 행정지원과(청사담당), 급수운영과(공사장 총괄담당, 시설물 담당), 시설관리과(공사장 총괄담당, 시설물 담당, 기전 총괄담당) 안전점검 결과 수합 제출

⇒ 시설관리과 풍수해 담당(6.22.까지)

○ 우기 대비 안전취약시설 안전점검결과 본부 시설과 제출[6.25(월)까지]

붙임 : 1.분야별 주요안전점검사항 및 안전점검표 1부.

2.우기대비 안전점검 결과보고(총괄양식) 1부.

3.우기대비 안전점검 결과보고(작성양식) 1부.  끝.

- 3 -