출장 및 시설물순찰 결과 보고

문서번호	급수운영과-9155
결재일자	2018.6.11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

					시 민
주무관	주무관			급수운영과장
장재춘	한호진			06/11 김태헌
협 조
	주무관		김희철

	명에 의하여 상수도 시설물순찰 점검 과 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 장 재 춘 7급 성 명 : 이 석 구

보 고 내 용
일 시	2018.06.11.(월요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고(6월11일)
내용	□ 상수도 시설물 점검 및 지하철 현장 점검 ○ 지하철 918공구 점검. - 되메우기 철저 요청.(물다짐 요청) - 관받침 설치 철저.(규격준수 요청) - 변실 설치시 도면 참고 요청. ○ 지하철 921공구 점검. - 되메우기 철저 요청.(물다짐 요청) - 관받침 설치 철저.(규격준수 요청) - 변실 설치시 도면 참고 요청. ○ 거마배수지 점검 : 1지 항청소 점검. ○송파동 48-4 : 맨홀 돌출 민원 현장 점검.
비 고

붙임  1. 상수도시설물 순찰일지(아래) 1부

2. 현장사진 4부.  끝.

상수도 시설물 순찰일지

2018년 06월11일(월)  날씨 : 흐림               ￭ 순 찰 자 : 한호진,장재춘,이석구

A (토성로- 한강둔치- 올림픽로하단부- 잠실나루터역- 올림픽로- 석촌호수길- 송파구청- 풍성로- 귀소)

B (올림픽로- 백제고분로- 탄천뚝방길- 삼전로- 양재대로- 삼학사길- 송파구청- 위례성대로- 귀소)

C (강동대로- 양재대로- 중대로- 문정로- 오금로- 거마로- 동남로- 강동대로- 귀소)

관 로 순 찰
구분			관로명			구경(mm)			주 소									적출내용			조치내용
노출관로			송수관			2200			지하철 918공구												되메우기 철저, 관받침 설치 철저. 변실 설치 철저요청
노출관로			송수관			2200			지하철 921공구												되메우기 철저, 관받침 설치 철저. 변실 설치 철저요청
매설관로			송수관			300			거마배수지												1지 항청소
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브 실 점검
구 분					밸브류(개소)											밸브실(개소)
					계			제수				공기	퇴수		신축관	계				구형			원형	중형
점검		금 일			12			6				2	3		1	5				5			0	0
		누 계			752			482				111	67		92	182				143			38	1
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명						구 분				용 량				적출 내용					처리 내용			비 고
거마배수지										3천톤												1지 항청소
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명						위 치				공사내용			시공사(연락처)			적출내용				조치내용
순찰	지하철 918공구						삼전동 28-8				변실작업 및 되메우기작업			SK건설(418-2351)							되메우기철저. 관받침 설치철저. 변실설치 철저요청.
	지하철 921공구						방이동 180-7				변실작업 및 되메우기작업			포스코건설(417-7350)							되메우기철저. 관받침 설치철저. 변실설치 철저요청.
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적							철개주변침하 건, 이상변실 건 : 담당자 이첩 ,고무패킹보수실적 누계 : 16개
기 타				- 백제고분로, 올림픽로, 양재대로,방이동,송파동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동관로점검(특이사항없음) - 송파동 48-4 : 철개돌출민원 현장 조사 (지하철920공구 복구 요청함)