문서번호	정수시설과-5035
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김상훈		06/15 남효돈
협조
	주무관		김희수

2018년 5월 유량계설비 월간점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 5월 유량계설비 월간점검 결과보고

우리정수센터 유량계 유지관리에 만전을 기하고자 2018년 5월 유량계 월간점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 취․송수 유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 유량계 7개소

○ 점검기간 : 2018.5.1.~2018.5.31

○ 점 검 자 : 정수시설과 김상훈

○ 점검내용

- 외함 및 전원설비 상태

- 전송설비·계측설비 동작상태

- 유량계실 관리상태

□ 점검결과

○ 취․송수 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
취․송수 유량계	1취수 1․2단계	○ 이상없음
취․송수 유량계	1취수 3․4단계	○ 이상없음
취․송수 유량계	2취수	○ 이상없음
취․송수 유량계	1송수 우면산라인	○ 이상없음
취․송수 유량계	1송수 노량진라인	○ 이상없음
취․송수 유량계	1송수 방배라인	○ 이상없음
취․송수 유량계	2송수 방배라인	○ 이상없음

○ 구내 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
구내 유량계	1정수장 분배수로 유량계 8개소	○ 이상없음
구내 유량계	1정수장 역세척 유량계 4개소	○ 2계열 역세척 유량계 신규제품으로 교체
구내 유량계	1정수장 여과수 유량계 4개소	○ 이상없음
구내 유량계	1정수장 회수 유량계 2개소	○ 이상없음
구내 유량계	1정수장 방류수	○ 이상없음
구내 유량계	2정수장 착수정 유량계 2개소	○ 이상없음
구내 유량계	2정수장 여과수	○ 이상없음
구내 유량계	2정수장 회수	○ 이상없음
구내 유량계	2정수장 방류수	○ 이상없음

○  고도처리시설 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
고도처리시설	제1여과지 고도유입 2개소	○ 이상없음	○ 위치 : 2여과수 유량계실 앞
고도처리시설	제2여과지 고도유입 유량계	○ 이상없음	○ 위치 : 분배조 입구
고도처리시설	제1정수지 고도유출 2개소	○ 이상없음	○ 위치 : 1중계 펌프장 앞
고도처리시설	활성탄흡착지 1계열 역세척 유량계	○ 이상없음	○ 위치 : 활성탄 흡착지 1계열 실내
고도처리시설	활성탄흡착지 2계열 역세척 유량계	○ 이상없음	○ 위치 : 활성탄 흡착지 2계열 실내

□ 점검결과 조치

○ 월간점검을 실시하여 유량계함 및 유량계실 내부를 청소하고 시설상태를 확인하였음

○ 2계열 역세척 유량계를 신규제품으로 교체함(2018.05.24.)

첨부 1. 유량계 점검표 1부.  끝.