문서번호	현장대응단-3926
결재일자	2018.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	지휘1팀장	현장대응단장
최치환	김대성	06/19 전응식

Know-how! 재난현장에 강한 중부소방서 구현

흡수관 활용 배수훈련 실시 결과

중부소방서

(현장대응단)

Know-How! 재난현장에 강한 중부소방서 구현

흡수관 활용 배수훈련 실시 결과

여름철 풍수해로 인한 저지대 침수를 대비하여 신속한 배수지원을 위한 방법 연구를 위한 배수훈련 실시 결과임

□ 관련근거

○ 현장대응단-1356(2018.3.2.)호 “재난현장 Know-how 전수훈련 추진계획”

○ 현장대응단-3806(2018.6.12.)호 “2018년 풍수해 대비 흡수관을 이용한 배수훈련 자체 계획 알림”

□ 실시개요

○ 일    시 : 2018. 6. 14(목). 14:00

○ 장    소 : 중부소방서 차고 점검구

○ 동원장비 : 탱크차 흡수관, 수중펌프2개

○ 훈련내용 : 기존의 수중펌프를 활용한 배수와 소방차 흡수관을 활용한 배수방법의 차이 검토

□ 실시결과

○ 측정조건

- 수조 내 물 용량 : 4,000ℓ

- 흡수관 길이 : 10m(2.5m흡수관 4개 연결 사용)

- 결과 비교를 위한 수중펌프는 2개 동시 사용

○ 측정결과

장비명	걸린시간	비 고
탱크차 흡수관	5분44초	배수 후 500ℓ의 물이 남음
이동식 수중펌프(2개)	9분55초	수중펌프 가동을 위한 전원 필요

○ 결과분석

- 건물 지하 등에 많은 물이 찼을 경우 탱크차 흡수관을 이용하는 것이 효과적임

- 배수 후 남은 소량의 물은 수중펌프를 이용 배수작업을 마무리함.  끝.