순 찰 점 검 일 지

★주무관	주무관	급수운영과장		결재
공영춘	이상환	06/19 송근호
협 조

문서번호 :	급수운영과-15077

2018년 6월 19일(화),  날씨: 맑음

￭ 순 찰 자: 박성욱. 공영춘

￭ 순찰코스: 3 노선

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용					조치내용
구의수계			송수관로		D=100 -1,650		3 노선						없 음					없 음
구의수계			송수관로		D=1,200 -1,650		송정동,용답동,중곡동						없 음					없 음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구관로 (DCIP:닥타일주철 SP:강관)
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)										밸브류(개소)
				계		제수밸브			공기밸브	퇴수밸브		기타		계			구형		원형			중형
점검		금 일		3		3								3					3
		누 계		191		136			41	3		8		191			10		172			8
적출		금 일		3		3								3					3
		누 계		130		113			1	5		9		130			11		111			6
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분			용 량			적출 내용					처리 내용					비 고
대현산배수지및가압장					대			200,000t			없 음					없 음
아차산배수지및가압장					대,소			104,000t			없 음					없 음
금호 및 응봉배수지					소,소			1,450t			없 음					없 음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명					위 치			공사내용		시공사 (연락처)				적출내용					조치내용
순찰	하수도관 교체					성수2가			하수관 공사		주)풍산 씨엔씨				수도관 하월					시설물 처리
	하수관 교체					구의동			하수관 공사		주) 홍우 건설				하수관교체					상수관 조심 당부
입회	하수도관 교체					성수2가			하수관 공사		주)풍산 씨엔씨				수도관 하월					시설물 처리
	하수관 교체					구의동			하수관 공사		주) 홍우 건설				하수관교체					상수관 조심 당부
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착시 입회 실적을 기록
자체 조치실적						고무링 67설치
기 타	-동부간선도로 누수취약지역 안전점검(송정동 1,650mm, 용답동 1,650mm, 중곡동 1,200mm)

※ 상세 내용은 따로 붙임+

■ 관내민원 (순찰) 처리현황 (고무링설치)

연번	주 소	민원(순찰)	민원(순찰)내용	처리결과
-	성동구 금호동1가 산37-1번지 응봉 <배수지>	순 찰	배수지 점검	이상없음
67	성동구 행당동1-60외 2건	민 원	철개 소음	확인후 소음제거함

■ 관내 (순찰) 밸브실 점검

연번	주 소	작 업 내 용			조치결과	비 고
		제수밸브	본관	내 용
191

■ 적출사항 상세내용

연번	위 치	적출내용	제수밸브	설치일	맨홀 번호
130

■ 순찰코스

- 1노선:사업소~왕십리역~적십자사~사근초교~한양여대~한양대~삼성대성아파트~홍익맨션~성동병원

응봉동주민센터~신금호전철역~무학여고~살곶이다리(대현산배수지) ((뚝도수계))

- 2노선:사업소~성동교~화양사거리~군자교~중고차시장~군자차량사무소~뚝섬빗물펌프장~성수중교

신장미아파트~성수소방파출소~성수사거리~뚝섬역~살곶이다리(금호배수지) ((뚝도수계))     - 3노선:사업소~화양사거리~군자교~장평교~중곡동길~백악관예식장~군자역~중곡역~중곡3동사무소           중곡3동마을금고~중곡빗물펌프장~화양사거리~살곶이다리(응봉배수지) ((구의수계))

- 4노선:사업소~성수사거리~건대역~군자역~아차산역~광나루역~올림픽교북단사거리~구의사거리

강변역~구의빗물펌프장~자양아파트~중곡로~살곶이다리(아차산배수지) ((구의수계))

(1노선:100~2,200) (2노선:100~2,200) (3노선:100~1,650) (4노선:100~1,650)