문서번호	교량안전과-10797
결재일자	2018.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		정준용	06/20 한유석
협 조
	강구조교량팀장			정회평

동작대교 상반기 집중점검 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  6.

안전총괄본부

(교량안전과)

동작대교 상반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 및 2018년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 동작대교 상반기 집중점검을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

제원 및 현황

구 분		본 교	접속교 (북단, 남단)	램 프
위 치		서울특별시 용산구 이촌동 ～ 동작구 동작동
준공년도		1984년 12월 29일		DB-24 (1등교)
규모	연장	-상류측:960m -하류측:960m	<북단> -상류측:506m -하류측:507m <남단> -상류측:587.5m -하류측:446m	총:1,279.7m -A램프 200m / B램프 200m -E램프 120m / F램프 130m -G램프 130m / H램프 160m -I램프: 176.7m / J램프 163m
	폭	28.6m (6차로)	12.3～33.5m (3차로)	6～9m (1~2차로)
형식	상부	강바닥판 박스거더	Steel Plate Girder RC Slab	Steel Box Girder, RC Slab
	하부	라멘식	라멘식, T형	T형, π형
신축이음		Finger	Finger, Delcrete Finger, 모노셀	Delcrete, 모노셀

점 검개 요

점검일시 :  2018. 6. 27(수) 14:40 ~ 17:30

참석자 : 총14명

- 외부점검자 :  5명

□ 동작대교 전담주치의 : 신구대학교 채원규교수

□ 용 역 사 : 책임기술자(한국건설품질연구원)외 3명

- 내부점검자 : 9명

□ 특수교량팀 : 특수교량팀장외 4명

□ 강구조교량팀 : 강구조교량팀장외 3명

점검 세부일정

14:40 까지     : 현장 집결 (동작대교 남단 상류측 주차장)

14:40 ～ 14:50 : 시설물 현황 및 점검동선 설명

14:50 ～ 17:30 : 시설물 점검 실시

팀별 점검구간

특수교량팀 : 본교(상류), 남,북단접속교(상류), H,F,A램프

강구조교량팀 : 본교(하류), 남,북단접속교(하류), J,B,E,G,I램프

준비사항

차    량 : 순찰차 2대

개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

점검도구 : 팀별 지참 (망원경, 타격봉, 갈고리 등)

점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘18 한강교량 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

행정사항

팀별 점검 결과는 담당팀장 결재후 특수교량팀에 점검결과를 제출하고 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임 : 1. 팀별 점검구간 위치도. 1부

2. 점검통로 위치 상세도. 1부.

3. 주요점검사항 및 점검양식. 1부.

4. 중점점검 사항. 1부.

5. 외부전문가 자문의견서 1부.  끝.