문서번호	도로관리과-9345
결재일자	2018.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
최현		김근용	06/21 박문희
협조

동공탐사용역(18-1단계) 착수보고회 결과 보고

2018. 6.

서울특별시 도로관리과

공동탐사용역(18-1단계) 착수보고회 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’18. 6.20(화) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 도로관리과 회의실

○ 안    건 : 공동탐사용역(2018-1단계) 착수보고

○ 참    석 : 도로관리과장, 도로굴착관리팀장, 업무담당

○ 발    표 : 사업책임기술자 곽정하 외1명

	용 역 개 요
○ 사 업 명 : 2018년 노면하부 공동탐사용역(1단계) ○ 사업개요 : 탐사연장 950km(공동발견 342개소), 추가과업 1식 ○ 계약기간 : 2018.6.5. ~ 12.15. ○ 계약금액 : 1,245백만원 ○ 계 약 자 : 셀파이엔씨㈜ 외 1개사

□ 착수보고회 주요내용

< 착수보고 주요내용 >

○ 사업수행계획, 1차탐사․분석․2차조사 계획, 공정관리계획, 안전관리계획, 추가과업 등

< 회의 주요내용 >

○ 사업기간내 사업이 완료될 수 있도록 계획공정과 같이 추진

○ 사업수행시 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리계획 준수 철저

- 현장작업자 안전장구(안전모, 안전띠, 신호봉 등) 지급철저

- 현장작업 시작전 작업내용 공유 및 안전교육 실시

○ 2차조사는 교통통제 후 도로를 천공하는 작업으로 사전에 유관기관(경찰서, 지하시설물 관리기관) 사전 신고․협의 철저

○ 미 탐사 구간이 발생하지 않도록 탐사계획 수립 및 시행

○ 긴급공동은 신속히 통보(시급한 경우 채움재 주입등 긴급조치)

○ 탐사 완료 구간에서 도로함몰이 발생하지 않도록 데이터분석 철저

○ 일정구간(도로연장 1~1.5km)에서 공동이 없는 경우 원인분석 철저

○ 규격미달 공동은 즉시 유동성채움재 시공으로 향후 침하․함몰 개연성 해소

	채움재 시공 유의사항
1) 유동성채움재 시공은 분석공동 규모(가로×세로×공동높이)의 양을 주입하면서 공동내부 관찰 2) 분석공동 체적의 2~2.5배를 주입해도 차오르지 않을시 주입중단하고 발주부서에 통보 3) 유동성채움재는 재령 28일기준 0.3~0.5MPa 강도발현 제품을 사용

붙임 : 착수보고 자료 1부(별도).  끝.