문서번호	기전과-5402
결재일자	2018.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		06/26 송장현
협조	주무관		정경성
	주무관		장기윤

「 2018년 2/4 분기」

보행자 작동신호기 야간점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6.

강서도로사업소

(기전과)

「 2018년 2/4 분기」

보행자 작동신호기 야간점검 계획보고

우리사업소에서 유지관리중인 보행자작동신호기의 야간점멸 운영시 정상작동 여부 점검을 실시하여 문제점을 파악하고 야간 도로이용자의 안전한 보행을 확보하고자 아래와 같이 2018년 2/4분기 보행자작동신호기 야간점검을 실시하고자 함.

□ 점검목적 : 시설물의 지속적인 유지관리로 이용시민 불편사항을 사전에 예방

□ 점검방법 : 사업소 담당 및 도로교통 경정비 직원 합동 야간점검(야간점멸시)

□ 점검방법 : 강서구, 구로구, 양천구, 영등포구(일부)

○ 총 77개소 힝단보도 (버튼 156개)

□ 점검일시 및 점검자

점검일시	점검시간	점 검 자
		기전과	도로교통 경정비
7/03(화)	23시~익일09시	이성도	김동인, 곽윤규	강서
7/12(목)	″	정경성	최종선, 황인구	양천
7/19(목)	″	이성도	박영화, 신명현	구로
7/24(화)	″	장기윤	윤상관, 이찬희	영등포

□ 점검내용

○ 압버튼 누름장치 단계별 정산동작(LED조명장치) 여부

○ 압버튼 누른 후 7~50초 후(현장 연동여건에 따라 다름) 보행자 신호상태 확인

○ 상, 하단 안내표지의 설치 및 안내음향 발생 기능의 적정여부 확인

○ 함체버튼 및 누름버튼의 파손 및 고정 여부 등

○ 당초 설치, 운영 장소였으나 여건 변화로 철거가 필요한 개소 등

□ 점검결과 조치계획

○ 위 점검자에 대하여는 익일 휴무를 실시하여 정상근무에 지장이 발생하지 않도록        하고자 함

○ 점검의 원활한 진행을 위해 차량지원을 요청

- 강서구 교통안전시설 유지관리 차량(98가 8978) 활용

- 양천구 교통안전시설 유지관리 차량(98가 8890) 활용

- 구로구 교통안전시설 유지관리 차량(99어 9921) 활용

- 영등포구 교통안전시설 유지관리 차량(98가 8872) 활용

붙임  1. 보행자 작동신호기 설치현황 1부.

2. 보행자 작동신호기 동작상태 점검방법 1부. 끝.