문서번호	도로포장연구센터-862
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		代김태우	06/27 한민희
협조
	주무관		윤진성

영등포구 관내도로 부등침하구간

공동탐사 결과 보고

2018. 6.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

영등포구 관내도로 부등침하구간 공동탐사 결과 보고

영등포구 관내도로 및 이면도로에 발생한 침하의 원인을 파악하고자 GPR 탐사 및 육안조사를 수행하고 그 결과를 보고함

Ⅰ				탐사개요

▢ 탐사근거

○ 관련문서

- 도로하부 동공탐사 의뢰 요청 (영등포구청 도로과-8821호, ‘18. 5. 31.)

- 도로하부 동공탐사 의뢰 요청 (영등포구청 도로과-9320호, ‘18. 6. 12.)

▢ 탐사목적

○ 영등포구청 도로과에서 요청한 관내도로의 공동 존재 여부를 판단하기 위해 GPR탐사 및 현장 육안조사를 수행

▢ 탐사기간

○ 자료취득 : ‘18. 6. 15.(금)

○ 자료분석 : ‘18. 6. 18.(월) ~ ‘18. 6. 26.(화)

▢ 탐사위치 및 수량

○ 탐사위치 : 서울시 영등포구 (붙임. 조사위치도 참조)

○ 조사수량

사용장비	조사위치	측선방향	측선연장
차량형GPR (800MHz)	***** *******************	남북방향 (중앙선 기준 양측 1차로)	275m×2차로=550m
	******* ********************	북방향 (일방통행)	300m×1차로=300m
	****** *****************	북서남동방향 (중앙선 기준 양측 1차로)	150m×2차로=300m

Ⅱ				탐사장비

▢ 차량형GPR

주 요 사 항		장 비 사 진
- 도로하부 공동의심지점(분석공동) 파악 - 운행속도 : 30km/h - 조사폭 : 2m - 조사심도 : 1.0m(800MHz 멀티안테나) - 주변 CCTV 영상, 지도 연동

※ 장비의 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사가 가능, 그 이하는 판돈 곤란

Ⅲ				탐사결과

*************

****************

***************************

***************

*********************************

*************************************

*************************************************

**************

****************

****************************

*****************************

붙임  자료처리 및 분석결과  1부.