위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	굴착복구 구간 포장하부 시험탐사 결과 알림

1. 2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)이 완료됨에 따라 추가과업으로 시행한 ‘굴착복구구간 포장하부 시험탐사’결과를 아래와 같이 알려드리니 발견된 공동(空洞)에 대하여 조속히 복구조치 하시고, 공동복구조사서(규격미달 포함) 및 대장을 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 굴착복구 구간의 공동은 지하시설물 결함보다는 다짐이나 되메우기 미흡으로 발생되었을 것으로 판단되니 포장상태 건전성 확보가 가능한 공법(유동성채움 등)으로 시행하여 평탄성 확보와‘누더기 도로’등의 민원이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

- (참고)채움재 주입시 주의사항 -

1) 조사서에 기재된 규모(가로, 세로, 공동높이)를 고려하여 채움재를 주입하면서 천공홀을 통해 내부가 채워지는지 관찰하면서 시행(추정량 보다 적게 주입될수 있음)

2) 추정량보다 많이 주입되는 경우는 1)항과 같이 관찰하여 내부가 채워지는 경우 계속 주입하되 당초 추정량보다 2~2.5배를 초과해도 차오르지 않는 경우는 중단하고 굴착 원인조사 실시

3) 각 단계별(천공홀 개방, 채움재 믹싱, 채움재 주입, 복구 등) 시간 기록

4) 채움재는 재령 28일 기준 0.3~0.5MPa 정도의 강도가 발현 제품 사용

붙임 1. 공동 복구조사서(서식) 1부.

2. 공동조사서(사업소별 별도 송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장)
주무관	최현		도로굴착관리팀장	김근용		도로관리과장	04/19 박문희
협조자
시행	도로관리과-6340	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(6층)	/
전화	2133-8169	/전송	2133-0765	/	chtry@seoul.go.kr	/	대시민공개