문서번호	도시철도설비부-6493
결재일자	2018.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
고현식		황영일	07/09 구자훈
협조

『2018년도 2/4분기』

건설기계 안전점검 결과보고

2018. 7.

도시철도설비부

(설비공사과)

	「2018년 2/4분기」 건설기계 안전점검 결과보고

우리본부 공사장에서 사용 중인 건설기계의 결함 및 오작동으로 인한 안전사고를 예방하기 위하여 자체점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2018. 6. 15.(금) ~ 6. 29.(금)

점검대상 : 총 90대(본부 공사현장에서 사용중인 건설기계 4종)

구 분	공사현장	점검대상 건설기계
		계	카고크레인	기중기	천공기	항타‧항발기
계	35	90	32	22	29	7
시 설 국	23	61	14	16	25	6
도시철도국	12	29	18	6	4	1

점 검 자 : 본부직원(18명)

점 검 반 : 각 현장별 1개조(각조 2명)

점검방법 : 점검표에 의한 현장점검(관련서류 및 동작상태 등 외관 점검)

점검내용

건설기계 투입전 안전점검 실시여부

주요 안전장치(비상경보장치, 권과방지장치 등) 정상작동 여부

의무보험 가입, 적정 면허소지 여부, 정기검사 수검사항

Ⅱ		점검 및 조치결과

건설기계별 점검댓수 분석

구분	계	카고 크레인	기중기	천공기	항타 항발기
계	90	32	22	29	7
시설국	61	14	16	25	6
도시 철도국	29	18	6	4	1

※ 공사종료로 인한 반출 등으로 점검대수 변경 : 당초126대 → 90대

공사장에 투입된 장비 전분기 대비 소폭 증가되었으며 카고크레인 > 천공기 > 기중기 > 항타항발기 순으로 양중장비의 사용비율(60%)이 높음

건설기계 종류별 지적내역

종류 지적사항	계	카고 크레인	기중기	천공기	항타 항발기
계	27	18	3	3	3
붐 등 구조부 균열	-	-	-	-	-
와이어 불량	2	1	-	-	1
안전장치 미작동	6	3	2	1	-
유압장치 누유 등 기타	19	14	1	2	2

총 점검대상 90대중 지적된 건설기계가 24대이며 지적건수는 27건임

안전사고에 큰 영향을 미칠 수 있는 붐등 구조부 균열 미발견

투입전 사전점검 미수검 건설기계 없음

<관련사진>

【가이드롤러 마모】	【와이어 감김 불량】	【안전장치(상승제한) 미작동】	【접근금지 표지 미부착】

조치결과 : 건설기계 24대(지적사항 27건) 정비완료

Ⅲ		행 정 사 항

건설기계 점검결과를 전 공사부서에 통보하여 안전관리 감독 강화토록 조치

붙임  세부 안전점검 결과 및 조치내역 1부.  끝.