＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	부식억제제 수질검사 결과 알림

1. 항상 상수도행정에 적극 협조해주시어 감사드립니다.

2. 지난 6월에 실시한 부식억제제 사용 공동주택에 대한 수질검사 결과를 붙임과 같이 알려  드오니 부식억제제 주입량 산출 등 시설 운영에 참고하시기 바랍니다.

3. 아울러 환경부 홈페이지(http://www.me.go.kr)의 『부식억제제 사용 매뉴얼』을 참고하여 부식억제제 투입설비 관리와 주입 농도관리에 만전을 기하여 주시기  바랍니다.

▢ 부식억제제 종료 및 사용기준

종 류		사 용 기 준
1종 (인산염)	1호 (고상)	인산염(P2O5)기준으로 5 mg/L 이하
	2호 (액상)	인산염(P2O5)기준으로 5 mg/L 이하
2종 (규산염)	1호 (고상)	규산염(SiO2)기준으로 10mg/L 이하
	2호 (액상)	규산염(SiO2)기준으로 10mg/L 이하
3종 (인산염+규산염 혼합형)	1호 (고상)	인산염, 규산염 성분 합이 10 mg/L 이하 단, 성분 중 인산염은 5 mg/L 미만
	2호 (액상)	인산염, 규산염 성분 합이 10 mg/L 이하 단, 성분 중 인산염은 5 mg/L 미만

붙임 : 부식억제제 검사 성적서 각 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	붙임 검사대상 참조
주무관	차태훈		수질팀장	김철		행정지원과장	07/09 김창년
협조자
시행	행정지원과-14579	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-3848	/전송	02)3146-3877	/	iamsiine@seoul.go.kr	/	부분공개(6)