위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 하천방류 유출지하수 수질검사 실시 협조

1. 평소 시정발전을 위해 협조해 주시는 귀 기관(사)에 감사드립니다.

2. 서울시는 지하철역사, 전력구 및 통신구, 건축물(신설)등에서 하천 유지용수로 이용하는 유출지하수에 대해 하천 오염을 방지를 위해 정기적으로 수질검사를 실시하고 있습니다.

3. 이와 관련하여‘2018년 하천방류 유출지하수 수질검사 계획’을 송부하오니 배출기관에서는 유출지하수 시료를 채취하여 서울시 보건환경연구원에 기간 내 검사 의뢰하여 주시기 바라며,

4. 유출지하수를 하천에 방류하는 건축물(붙임 2 참조)이 있는 자치구는 건축주에게 수질검사 의뢰하도록 안내 조치 하시기 바랍니다

5. 아울러 보건환경연구원에서는 수질분석 후 결과를 물순환정책과 및 의뢰기관으로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 총 171개 지점

계	지하철	전력구	통신구	건축물
171	80 지점	41 지점	41 지점	9 지점

나. 검사기간 : 2018.08.01. ∼ 11.30. (4개월간)

다. 목표수질 : 하천수질기준상‘좋음(Ⅰb 등급)’적용

(단위 : mg/L, 대장균군(군수/100mL))

항 목	생물학적 산소요구량 (BOD, ㎎/L)	총유기 탄소량 (TOC, ㎎/L)	부유물질 (SS, ㎎/L)	총인 (T-P, ㎎/L)	대장균군		Fe
					분 원 성 대장균군	총 대장균군
목표수질	2이하	3이하	25이하	0.04이하	100이하	500이하	0.6이하

라. 검사기관 : 보건환경연구원(물환경연구부 ☎ 02-570-3292~3296)

마. 기관별 당부사항

- 의뢰기관은 시료채취 후 장기간 방치 시 대장균 증식 등으로 정확한 검사가 어려우므로 반드시 당일 검사 의뢰 및 가급적 지하수 조사 전문업체를 통해 시료 채취토록 당부

※ 과거에 시료를 실온 장기간 방치하여 분석 결과 대장균군이 과다 초과된 사실이 있음

- 보건환경연구원은 당일 채취한 시료가 아닐 경우 반려 조치

- 수질검사 일정은 가급적 사전 협의하여 수, 목요일에 의뢰 시행

붙임  1. 2018년 하천방류 유출지하수 수질관리계획  1부.

2. 하천방류 유출지하수 검사 대상  1부.

3. 시료채취방법  1부.

4. 하천수질기준  1부.

5. 환경정책기본법 시행령 별표 환경기준(제2조 관련)  1부.

6. 중권역별 물환경 목표기준(환경부 고시 제2018-6호) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장),서울교통공사사장,한국전력공사 사장,강서구 개화동로8길 38(개화동) 서울시메트로9호선(주),강서구 개화동로8길 38 서울9호선운영(주) 설비처,서울시 송파구 올림픽로25 제1수영장 3층 서울메트로9호선운영(주),인천광역시 서구 검바위로46 공항철도(주) 안전실,성남시 분당구 대왕판교로 606번길 33 신분당선빌딩 7층 네오트랜스㈜ 지원시설팀,중구 남대문로 92 한국전력공사 서울지역본부 전력관리처(토건운영부),영등포구 여의동로 7길5(여의도동 21번지) 한국전력공사 남서울지역본부 전력관리처 송전운영부,종로구 종로3길 KT East 고객최우선본부 선로운영팀,서울시 강북구 삼양로 181길 17 차량기지 2층 우이신설경전철(주) 운영관리실,서울시 강북구 삼양로 181길 17 차량기지 1층 우이신설경전철운영(주) 경영지원실,용산구청장(안전재난과장),성동구청장(자치행정과장),성북구청장(도시안전과),송파구청장(자치행정과장),강동구청장(자치안전과장)
주무관	정영환		토양지하수팀장	김상동		물순환정책과장	07/19 안대희
협조자
시행	물순환정책과-12927	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3777	/전송	02-2133-1041	/	toncar9@seoul.go.kr	/	대시민공개