문서번호	도로보수과-6792
결재일자	2018.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
이성관		07/25 유태용
협조

7월 실무관(도로보수원) 안전교육

2018. 07

강서도로사업소

도로보수과

공무직 안전사고 예방에 대한 교육

우리과 도로 및 도로시설물 유지관리에 따른 실무관(도로보수원) 작업시 안전사고 발생 예방 및 안전수칙 등 각종 재해 방지를 위한 안전교육을 실시하고 결과를 보고 드림.

산업안전보건법 제31조 및 도로보수과-1039(2018.02.01.)호와 관련입니다.

교육일시 : 2018. 07. 23. 09:00~10:00

교육대상 : 공무직 총 7명

(정용주, 민병천, 최병춘, 이병권, 김정민, 강현수, 심혁명)

교육장소 : 강서도로사업소 실무관 사무실

교육내용

공무직 안전수칙 10계명(도로관리과-1934, 2016.12.5.)

1. 작업 전‧후 안전위협요소 확인 습관화

- 작업 전 안전점검 및 주변 정리정돈 상태 확인

2. 개인보호장구 착용 철저

- 안전모, 안전화, 안전조끼, 보호수갑 등 사업소에서 출발 전 지참 여부 확인

3. 위험 신호를 신속히 전달하기 위한 호루라기 소지

- 원거리나 차량소음 등으로 위험신호 전달이 곤란, 신호 전달이 용이한 호루라기

소지

4. 고소작업 시 안전대 및 생명줄 체결 철저

- 고소작업 시 안전대 착용 및 안전고리 체결 확인한 후 작업 실시

5. 1개조 인원은 원칙적으로 3인 이상 운영

- 부득이한 경우 사업소별 자체 검토 후 운영

6. 작업현장 후방 싸인-보드카 1대 배치

- 공사안내 표지판, 삼각대, 라바콘, 경광등 설치 및 작업원 보호를 위해 국토부

지침에 의거 차량을 배치

7. 운전원의 안전 신호에 따라 작업자 승·하차 (신호확인철저)

- 작업 현장 도착시 전·후방 교통상황 파악 후 반드시 안전하게 승·하차

8. 장비․자재 상차 및 하차시 안전사고 주의

- 작업에 필요한 장비, 자재 상․하차 시에는 개인 행동을 삼가하고 작업반장 신호, 지시에 따라 작업

9. 차량 정차 후 작업시 파킹브레이크(사이드브레이크) 걸고 시행

10. 매월 안전의 날 지정, 교육 실시

- 주기적 교육실시하여 작업자들 안전 의식 고취

소파 보수 작업시 안전관리

구간	준수사항
주의구간	운전자들이 전방의 교통상황 변화를 사전에 인식할 수 있도록 확보 차량의 진행방향으로 안내표지판을 설치하여 100m 정도의 주의구간 확보
변화구간	진행중인 차선을 변화시키는 구간으로서 공사중인 해당 차선의 전방으로부터 일정거리를 두어 주행 차선을 차단 싸인보드카가 정차한 곳으로부터 2～3m 간격으로 라바콘을 설치하여 통행차량이 차선을 자연스럽게 이동할 수 있도록 약50～80m 정도의 구간 확보
완충구간	운전자가 주의표지를 보지 못하였거나 차선변경을 하지 못할 경우 공사장 충돌을 방지하기 위한 구간 확보 변화구간으로부터 약20～30m 정도 라바콘을 연장하여 완충구간 확보
공사구간	총분한 여유공간 확보 신호수 배치
공사이탈구간	공사구간을 통과하여 공사장 이전의 정상적인 주행차선으로 복귀할 수 있도록 유도 30～40m의 이탈구간을 확보하고 2～3m 간격으로 라바콘 설치

안전사고 사전 예방에 관한 안전수칙 철저 이행

작업 시작전 안전관련구호 제창후 작업

시설물 보수시 부주의로 인한 각종 안전사고발생 예방 철저

복장준수 : 개인보호장구(각반,안전화,안전조끼,안전모 등) 착용 철저

작업 현장 도착후 승,하차시 조종원 신호에 따라 전,후방 안전 신호             확인후 작업 실시

부주의에 의한 안전사고발생 예방 철저

건설기계(덤프트럭, 굴삭기) 이용 작업시 안전사고 예방요령

작업중 안전관리

- 도로보수시 교통통제 : 라바콘 및 차량 안내간판설치 철저, 차량 유도 요령

- 건설기계(덤프터럭,굴삭기) 이용 작업시 안전사고 예방요령

- 작업 중 음주등 각종 유기행위 금지

현장작업자 안전수칙 교육

- 현장 출동전 몸풀기(스트레칭) 운동 철저.

- 현장 근무시 낙상 및 미끄렴 넘어짐 주의.

- 혈관계 질환 발생률이 높아지는 환절기 갑작스러운 체온

변화가 일어나지 않도록 작업복에 신경

- 작업을 할 때 장갑이나 신발은 적정 크기의 제품을 착용하고,

여분을 준비하여 젖거나 습기가 찰 경우 즉시 교체한다.

- 장시간 전기톱, 브레이커 등 진동 기계 및 공구를 사용할

경우 손가락이 저리고 아픈 수지 진동 증후군이 발생하기 쉬우므로

적정 휴식시간을 지킨다.

기  타

- 싸인보드카 적극활용.

- 안전조치 선행후 작업(안전조치 미여건시 추후작업 ).

- 하절기 건강장애 예방조치 및 여름철 고온작업 건강관리요령 숙지.

- 본인 및 동료 고온작업에 의한 건강장애 증상시 필히 담당자 연락.

행정사항

안전교육 중 실무관님 폭염관련 용품 구매요청 품목 구매.

(이온음료, 넥워머, 생수, 쿨토시, 쿨쪼끼, 기능성 티셔츠, 보냉병(물통),           모자)

공무직 안전교육(7월)

붙 임   1. 실무관 안전교육 참석자 명단(6월)1부.

2. 하절기 건강장해 예방조치 1부.

3. 여름철 고온작업 건강관리요령 1부. 끝.