문서번호	시설관리과-6266
결재일자	2018.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
유세종		정윤홍	07/26 이규상
협 조
	주무관			조인영
	주무관			이준연

도로상 맨홀정비에 따른

2019년 상수도 맨홀 정밀점검 추진 계획

2018. 7.

	상수도사업본부
	시설안전부

도로상 맨홀정비에 따른 2019년 상수도 맨홀 정밀점검 추진 계획

서울시 맨홀관리지침에서 정하는 맨홀점검으로 맨홀구조의 안전성 확보 및 체계적․종합적 맨홀관리를 위해「2019년 상수도맨홀 정밀점검 추진계획」을 보고 드림.

1	관 련 규 정

□ 관련근거

❍ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제17호, 2015.9.1.)

❍ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11510, 2016.7.20.)

❍ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장 방침, 2016.8.23.)

□ 맨홀정비 및 관리지침

❍ 적용범위 : 도로에 설치된 모든 맨홀(서울시 포장도로관리시스템 등재)

※ 포장도로시스템 2016년 11월 구축(관리기관, 맨홀종류, 위치 등)

구 분	맨홀 관리기관	도로 관리청
관리 책임	맨홀의 유지관리	맨홀 주변 도로포장의 유지관리
주요 업무	맨홀 설치․유지관리(대장입력) 맨홀 사건․사고 대응	맨홀 관리계획 수립․시행 맨홀 관리대장 작성․관리(총괄)

❍ 관리책임 및 주요업무

구 분	기존 맨홀			신설 맨홀
	정기 점검	긴급 점검	정밀 점검	초기 점검
점검주체	도로관리청 맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	맨홀 관리기관
점검시기	상․하반기 각 1회	필요시	2년 1회 이상	최초 1회
점검범위	외부 조사		외부, 내부조사	외부, 내부조사
점검방법	자체점검		자체점검/업체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	-		고급기술자	고급기술자

❍ 맨홀점검의 종류와 시기

2	상수도 맨홀 현황

□ 사업소별 상수도 맨홀 현황

총 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
143,355	21,169	19,872	21,324	13,342	17,647	23,225	15,417	11,359

(단위 : 개소 `17.12.31)

3	상수도 맨홀 정밀점검 추진 현황

□ 추진 경위

❍ 2016. 7. 20 : 도로상 맨홀정비 및 관리지침 개정

❍ 2016. 8. 23 : 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진(본부장 방침)

- 80~350mm 이하 맨홀 2개 사업소 용역(시범) 시행

- 400mm 이상 맨홀(강남․북지역 격년제) 본부 용역 시범 시행

구 분	정밀점검(내․외부 조사)	정밀점검(내․외부 조사)
대 상	80 ~350mm 상수도 맨홀 (25,000개소)	400 ~ 2,400mm 상수도 맨홀 (5,344개소)
지 역	시범사업(북부, 강동수도사업소)	강북지역(중부, 서부, 동부, 북부)
시 행	북부, 강동(급수운영과,시설관리과)	본부(시설안전부)
사업비	800백만 원	219백만 원
추진방법	시설물유지관리업 또는 시특법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

□ 2017년 정밀점검용역 추진 사항

구 분	정밀점검(내․외부 조사)
대 상	80 ~350mm 상수도 맨홀 (59,500개소)
지 역	강북지역(중부, 서부, 동부수도사업소) ※북부(2017년 시범사업 시행) 한강 이북, 이남지역 구분하여 격년제로 용역 시행
시 행	수도사업소(급수운영과,시설관리과)
사업비	2,500백만 원
추진방법	시설물유지관리업 또는 시특법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

□ 2018년 정밀점검용역 추진 사항

❍ 사업소 정밀점검용역 실시 세부내용

구 분	계	중부	서부	동부	비고
상수도 맨홀	59,500	20,200	18,970	20,330
사 업 비	2,500	849	797	854

단위 : 개소,백만원

※ 2017년 본부 점검 시행한 맨홀(400~2,400mm, 2,865개소)은 제외

4	2019년 맨홀 정밀점검

구 분	정밀점검(내․외부 조사)
대 상	도로상 상수도 맨홀 (67,648개소)
지 역	강남지역(강서, 남부, 강남, 강동수도사업소) 한강 이북, 이남지역 구분하여 격년제로 용역 시행
시 행	수도사업소(급수운영과,시설관리과)
사업비	3,261백만 원
추진방법	시설물유지관리업 또는 시특법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

□ 정밀점검용역 추진 계획

❍ 사업소별 정밀점검용역 실시 세부계획

구 분	계	강서	남부	강남	강동
상수도 맨홀(개소)	67,648	17,647	23,225	15,417	11,359
사 업 비(백만 원)	3,261	851	1,119	743	548

단위 : 개소,백만원

※ 소화전 제외 맨홀 현황으로서 각 사업소 GIS와 사이한 경우 자체 실정에 맞게 수정

□ 정밀점검용역 추진 방법

❍ 맨홀 정밀점검 시행 주체 : 해당 수도사업소

▶ 소화전 맨홀을 제외한 도로상에 설치된 모든 상수도 맨홀

▶ 한강 이북, 이남지역 구분하여 격년제로 용역 시행

구 분	용역시행(정밀점검)	정기점검
맨홀외부 (검검내용)	- 육안 및 측정요구 ▪맨홀 뚜껑(균열, 단차, 덜컹거림 등) ▪맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) ▪높이조정부(균열, 파손 등)	- 육안 및 측정요구 ▪맨홀 뚜껑(균열, 단차, 덜컹거림 등) ▪맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차)
맨홀내부 (점검내용)	- 육안 및 측정기구 ▪재료시험(반발강도시험 및 탄산화시험) ▪맨홀 표면손상(철근노출 등) ▪맨홀 파손(상부, 벽체, 바닥 콘크리트) ▪맨홀 균열(균열폭 점검) ▪맨홀 침입수 및 나무뿌리 침입	해당없음
맨홀 (결과분석)	- 상태평가 후 안전등급 부여(A~E) - 정비 우선순위(D, E)결정 - 포장도로관리시스템 자료입력	- 상태평가 후 안전등급 부여(A~E) - 정비 우선순위(D, E)결정 - 포장도로관리시스템 자료입력

□ 맨홀 점검방법 및 실시범위

※ 초기점검(맨홀 신설, 교체)은 준공시 정밀점검에 준하는 방법으로 실시

5	향 후 계 획

□ 사업대상 사업소 통보                   : `18. 7월

□ 기술용역 타당성 심사요청               : `18. 8월

- 맨홀 정밀점검 용역(사업소→기술심사담당관)

□ 타당성 심사요청결과 예산반영(2019년)   : `18. 9월

붙임 : 1. 2019년 맨홀 정밀점검 대상 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 소화전 제외 맨홀관리대장 1부(용량초과로 별첨).  끝.