문서번호	시설보수과-2937
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김부호		08/03 임영철
협조

『폭염대비 도로시설물 신축이음장치』관련 안전점검 결과보고

2018. 08

동부도로사업소

(시설보수과)

『폭염대비 도로시설물 신축이음장치』관련

안전점검 결과보고

연이은 폭염으로 인한 도로시설물 신축이음장치의 안전사고가 발생함에 따라 우리 사업소에서 관리하는 도로시설물 신축이음장치에 대한 안전점검 실시하고 결과를 아래와 같이 보고 함.

Ⅰ		관련근거

□ 도로시설물 신축이음장치 안전점검 실시 요청(교량안전과-12811)

Ⅱ		점검기간 및 점검방법

□ 점검기간 : ‘18.7.23(월) ~ 8.03(금) / 2주간

□ 점검방법 : 시설물 담당자별 안전점검 실시

○ 주요 점검사항

점검부위		주요 점검사항	비 고
본 체	공 통	· 충격음, 본체유동 및 파손 · 누수 · 유간부족 및 유간과다 · 유간 오물퇴적
	고무재	· 고무판 마모, 강판노출 및 부식
	강 재	· 강재 연결부 이완 및 파손
후 타 제		· 균열 및 파손	중점점검
포장접속부		· 단차(침하 및 융기) · 포장체 파손	중점점검

Ⅳ		점검결과

□ 점검대상 : 총 36개 시설물(교량 24, 고가차도 1, 지하차도 10, 복개도로 1)

□ 지적사항 : 총 8개 시설물 53건(완료 9건, 진행 44건)

시 설 명	합 계	신축이음 본체		후타재	조치완료	조치내용	비 고
		오물퇴적	누수
	53	23	6	15	9
탄천교	16	8	2	2	4	연간단가 보수 및 기동반 보수
광평교	11	5	2	3	1
탄천2교	16	8	2	2	4
여의천교	4	2		2
영동2교	2			2		‘18년 단일공사로 정비예정
영동5교	4			4

※ 배수구 막힘(10개소) : 고덕교 5개소, 강일육교 5개소

Ⅴ		조 치 계 획

□ 오물퇴적 등 간단한 작업은 기동반으로 하여금 조치.

□ 누수, 후타재 보수, 배수구 막힘 등은 일상유지 보수공사(연간단가)에 작업

지시하여 정비.(물량 및 금액 별도 보고)

□ 점검결과 교량안전과에 통보.

붙 임 : 1. 안전점검 결과 보고서 1부.

2. 신축이음장치 안전점검결과 세부내역 1부.  끝.