	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기충전시설 안전관리 철저 재알림

1. 관련근거

가.「고압가스 안전관리법」제11조제5항 및 같은법 시행규칙 제17조

나.「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준」제10조 및 제11조, 제12조

다. 안전지원과-6013(2018.3.23.)호 「공기충전시설 자율검사 등 안전관리 철저 알림」

2. 위와 관련 현장대응단 에서는 법 규정에 따라 신고된 공기충전실(고압가스 충전시설)에 대한「안전관리규정」을 준수하여 운영중인 공기충전시설에 대한 안전관리에 철저를 기하여기 바랍니다.

가. 자율검사(매뉴얼 제14조 ~ 제18조, 제32조 ~ 제35조)

- 한국가스안전공사의 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월이 되는 날의 전후 15일 이내 실시 (※ 기 실시 2018.8.13. 한국가스안전공사 동부지사)

나. 일간·주간·월간 안전점검(매뉴얼 제13조)

- 매뉴얼 별표4 서식에 의하여 안전관리책임자(원)는 안전점검 실시

- 매뉴얼 별표8 서식에 의하여 공기충전시설에 대한 수리·보수·철거시 작성

다. 안전관리교육(매뉴얼 제24조 ~ 제27조, 제31조) - 중요

- 안전관리책임자는 월 1회 이상 소속 직원들에 대한 안전교육을 실시하고 매뉴얼 별표7 서식으로 이를 기록·보존

3. 행정사항

가. 각 점검서식은 일지관리시스템에 작성 전자문서로 관리(보존기간 5년)하시기 바라며,

나.「안전관리규정」에 따른 실시 기록을 작성하지 않을 시 관련 법규에 의하여 과태료가 부과됨을 알려드리오니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

***************************************************************

다. 현장대응단에서는「호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준」제7조제1항에 따라 공기충전기를 주1회 이상 점검하고 동 규정의‘공기충전기 점검대장’을 일지관리시스템을 활용하여 작성하고 보존하여야 하며,

라. 현장대응단 및 각119안전센터 에서는 용기에 대한 충전이력을 장비시스템 내 공기호흡기용기 관리의‘충전이력관리’를 통하여 기록·관리하시기 바랍니다.

※ 안전지원과-2454(2017.2.3.)호 「공기충전기 등 정비실 장비 점검대장 변경 알림」 참조

붙임  1. 공기충전시설 안전관리 매뉴얼 1부

2. 안전관리규정(성동소방서 현장대응단) 1부.

3. 공기충전시설 관리카드(성동) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,성수119안전센터장,왕십리119안전센터장,금호119안전센터장
담당자	고동균		장비회계팀장	임희숙		소방행정과장	전결 08/14 노희손
협조자
시행	소방행정과-8783	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 (행당동)	/
전화	02-2622-1622	/전송	02-2622-1619	/	kogy99@seoul.go.kr	/	부분공개(7)